4 - | Garde-boue avant

1 | Garde-boue avant

2 | Rondelle

3 | Rivet

4 | Agrafe

5 | Vis

6 | Rondelle en nylon

Catalogue des pièces détachées

Réservoir CARBURANT (cover)

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du garde-boue avant
Libérer l’agrafe (4) de la durite du frein (A) avant.
Dévisser et ôter les vis de fixation (5) et récupérer leurs rondelles en nylon (6).
Déposer le garde-boue avant (1).
Remarque
Le garde-boue avant (1) des versions USA porte un catadioptre.
Remarque
Les agrafes (4) sont fixées au garde-boue (1) avant à l’aide d’un rivet à pression (3) et deux rondelles (2).
Repose du garde-boue avant
Attention
Ne jamais conduire la moto sans le pare-boue avant parce que les durites de frein pourraient se prendre dans la roue au cours du freinage.
Appliquer du frein-filets sur les vis (5).
Remettre le garde-boue avant (1) en place et enfiler les vis (5) avec des rondelles (6).
Introduire le caoutchouc (A) de la durite du frein avant dans les agrafes (4) du garde-boue.
Serrer les vis (5) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).