1 - | Esquema eléctrico

Esquema eléctrico

Legenda do esquema eléctrico

1 | Comutador direito

2 | Comutador de chave

3 | Vela do cilindro horizontal

4 | Vela do cilindro vertical

5 | Motor de arranque

6 | Telerruptor de arranque

7 | Bateria

8 | Fusìvel principal

9 | Regulador

10 | Alternador

11 | Indicador de direcção traseiro direito

12 | Farol traseiro

13 | Luz da matrìcula

14 | Indicador de direcção traseiro esquerdo

15 | Depósito

16 | Sonda lambda de escape horizontal

17 | Relé de injecção

18 | Auto-diagnóstico/DDA

19 | Bobina do cilindro horizontal

20 | Bobina do cilindro vertical

21 | Farol

22 | Sensor MAP

23 | Injector do cilindro horizontal

24 | Injector do cilindro vertical

25 | Potenciómetro da válvula borboleta

26 | Sensor de rotações/fase

27 | Sensor do cilindro

28 | Sensor de velocidade

29 | Cavalete

30 | Buzina

31 | Interruptor de ponto morto

32 | Interruptor de pressão de óleo

33 | Interruptor de travagem traseiro

34 | Módulo de controlo do motor

35 | Fusìveis

36 | Interruptor da embraiagem

37 | Interruptor de travagem dianteiro

38 | Comutador esquerdo

39 | Antena do transmissor

40 | Sensor de temperatura do ar

41 | Sonda lambda de escape vertical

42 | Painel de instrumentos

43 | Relé das luzes

44 | Indicador de direcção dianteiro esquerdo

45 | Indicador de direcção dianteiro direito

Códigos das cores dos cabos do esquema eléctrico
B Azul
Bk Preto
Bn Castanho
G Verde
Gr Cinzento
Lb Azul claro
O Laranja
P Rosa
R Vermelho
V Violeta
W Branco
Y Amarelo
Legenda da caixa de fusìveis

Posição | Componente | Valhoras
1 | Key on | 10 A
2 | Luzes de posição, máximos/médios | 15 A
3 | Componente | 15 A
4 | Painel de instrumentos | 5 A
5 | Injecção | 20 A
6 | Módulo de controlo do motor | 5 A
7 | Reserva | 20 A
8 | Reserva | 5 A

Disposição das cablagens na moto
Todos os percursos dos cabos do sistema eléctrico foram optimizados para garantir o menor espaço ocupado.
Cada passagem foi estudada para não interferir durante a utilização da moto com órgãos que poderiam danificá-la ou causar problemas de funcionamento. Os quadros reproduzidos a seguir mostram os pontos de origem (pontos “0”) para o reposicionamento correcto dos cabos e os pontos de colocação das braçadeiras de aperto.
Em cada figura estão indicadas as referências aos quadros em que o mecânico deverá seguir a continuação do cabo em questão ou do componente ao qual deverá ser ligado.

Posição |  | Descrição
1 | Quadro A | Secção da cablagem principal
2 | Quadro B | Conector do comutador esquerdo
3 | Quadro B | Conector da embraiagem
4 | Quadro B | Cabo da embraiagem
5 | Quadro B | Conector da luz de travagem dianteira
6 | Quadro B | Conector do comutador direito
7 | Quadro B | Cabo da luz de travagem dianteira
8 | Quadro C | Conector da antena do imobilizador
9 | Quadro C | Conector do bloco de chave
10 | Quadro C | Cabo da antena do imobilizador
11 | Quadro C | Bloco de chave
12 | Quadro D | Conector do indicador de direcção dianteiro direito
13 | Quadro D | Conector do indicador de direcção dianteiro esquerdo
14 | Quadro D | Conector do farol dianteiro
15 | Quadro D | Conector do painel de instrumentos
16 | Quadro E | Conector do injector vertical
17 | Quadro E | Sensor de temperatura/ar
18 | Quadro E | Conector do injector horizontal
19 | Quadro F | Ligação à terra do motor
20 | Quadro F | Conector do descanso lateral
21 | Quadro F | Pólo negativo da bateria
22 | Quadro F | Cabo do descanso lateral
23 | Quadro F | Cabo do alternator
24 | Quadro G | Conector da buzina
25 | Quadro H | Cabo do alternador/regulador
26 | Quadro H | Conector do regulador da cablagem principal
27 | Quadro H | Regulador de tensão
28 | Quadro J | Conector do potenciómetro
29 | Quadro K | Conector da bobina horizontal
30 | Quadro L | Sonda lambda de escape horizontal
31 | Quadro L | Conector da sonda lambda de escape horizontal
32 | Quadro L | Conector da sonda lambda de escape vertical
33 | Quadro L | Conector da flange do depósito
34 | Quadro L | Sonda lambda de escape vertical
35 | Quadro M | Conector de aquisição de dados (DDA)
36 | Quadro N | Conector da cablagem traseira
37 | Quadro N | Cabo da luz da matrìcula
38 | Quadro N | Conector do indicador de direcção traseiro esquerdo
39 | Quadro N | Conector do indicador de direcção traseiro direito
40 | Quadro N | Conector da luz de travagem traseira
41 | Quadro O | Caixa de fusìveis
42 | Quadro O | Sensor de pressão/depressão da válvula borboleta
43 | Quadro P | Cabo do telerruptor/pólo positivo da bateria
44 | Quadro P | Relé (injecção e luzes)
45 | Quadro P | Conector do módulo electrónico
46 | Quadro P | Conector da bobina vertical
47 | Quadro P | Conector do telerruptor de arranque
48 | Quadro Q | Sensor da temperatura do cilindro vertical
49 | Quadro R | Conector do pick up
50 | Quadro R | Sensor do pick up
51 | Quadro P | Cabo do motor de arranque/telerruptor
52 | Quadro S | Conector do pressóstato do óleo
53 | Quadro T | Ligação switch do cabo de ponto morto
54 | Quadro U | Conector do sensor da luz de paragem do travão traseiro
55 | Quadro U | Conector do sensor de velocidade
56 | Quadro V | Sensor de velocidade