2 - | 燃料タンク

1 | 燃料タンク

2 | 燃料タンクキャップ

3 | ネジ

4 | ホース

5 | 継ぎ手

6 | ホース

7 | ホース

8 | ラバー

9 | プレート (左)

10 | ネジ

11 | ラバー

12 | プレート (右)

13 | ネジ

14 | ワッシャー

15 | ラバー

16 | ケーブルガイド

17 | ネジ

18 | 燃料送出管

19 | 燃料回収管

20 | カバー

21 | ナット

22 | 特殊ネジ

23 | フランジ

24 | オーリングガスケット

25 | フィルター

26 | 固定輪

27 | サーミスター

28 | ネジ

29 | 継ぎ手

30 | ネジ

31 | ワッシャー

交換部品カタログ

FUEL TANK
FUEL SYSTEM

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
燃料タンクの取り外し
シートを取り外します (セクション E 3,“シートの取り外し”を参照)。
燃料タンクカバーを取り外します (セクション E 2,“タンクフェアリングの取り外し”を参照)。
エア抜きホースを取り外します (セクション N 8,“ジェネレーターカバーの取り外し”を参照)。
カバー (A) からエア抜きホース (6) を抜き取ります。
ホース (6) を上へ抜き取ります。ただし、エア抜きホースおよびドレインホースの継ぎ手には接続したままにします。
車両の右側から作業を行って、燃料レベルセンサーのコネクター (B) を主配線から外し、フレームにサイドタンクを固定しているネジ (30) を緩めて外し、ワッシャー (31) も外します。
ネジ (13) を緩めて外し、ワッシャー (14) も外します。
ケーブルガイド (16) から燃料ホース (18) および (19) を取り外します。
ラムダセンサーケーブル (C) を燃料タンクフランジカバーから取り外します。
警告
フランジカバー (20) を取り外す前に、タンク (1) が空で、また、もし燃料がもれ出た場合に備えて布切れが用意してあることを確認してください。
燃料タンクを起こし、ナット (21) を取り外してフランジカバー (20) を取り除き、継ぎ手 (29) をフランジから取り外してください。
燃料タンクキャップの取り外し
燃料タンクからキャップ一式を取り外すには、次の手順に従ってください。
燃料タンクカバーを取り外します (セクション E 2,“タンクフェアリングの取り外し”を参照)。
注入口キャップを開けます。
タンクキャップ受けにリングナットを固定している外側のネジ (3) を緩めて外します。
キャップ一式 (2) からホース (4) および (7) を取り外します。
キャップ (2) 一式を取り外します。
燃料タンクキャップの取り付け
取り付け作業は、取り外し作業と逆の手順で行います。
このときネジ (3) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
燃料タンクフランジの取り外し
燃料タンクのフランジ (23) を固定しているネジ (28) および (22) を緩めて外します。
フランジ (23) 一式を燃料タンクから取り外します。
オーリング (24) も外します。
市販の専用器具を使って、燃料フィルター (25) のカラー (26) を外します。
フィルターを接続ホースから外し、交換します。
再び取り付ける前に、すべての部品を丁寧に清掃して、残留物や付着物を取り除きます。
重要
新しいフィルター (25) を取り付けるときは、外部ケースに刻印された矢印をフランジの方に向けてください。
メモ
フランジのスペアパーツは燃料ポンプおよび圧力レギュレーターと一緒に供給されます。 これらのパーツがうまく作動しない場合は、フランジ一式を交換する必要があります。
燃料タンクフランジの取り付け
フランジ (23) を燃料タンクの所定の場所に挿入します。
4 つのネジ (28) を取り付け、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
2 つのネジ (22) を、ネジロック剤が塗布されている方をフランジに向けて取り付け、ネジを規定トルクで締め付けます
(セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
燃料タンクの取り付け
燃料タンクを分解した場合は、この章の初めにある分解立体図を参照して、すべての部品を元どおり組み立てます。
ネジ (10) および (17) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
固定ブラケット (9) および (12) のピン (D) をフレームに挿入して、燃料タンクを取り付けます。
燃料タンクを持ち上げたまま、送出管 (18) と回収管 (19) の継ぎ手 (29) をフランジに接続します。
燃料送出管 (18) を取り付けます。このとき、図に示されている方向に取り付け、継ぎ手 (29) をフランジの位置 (“OUT”と表示されています) に、かちりと音がするまで挿入してください。
燃料回収管 (19) を取り付けます。このとき、図に示されている方向に取り付け、継ぎ手 (29) をフランジの位置 (“IN”と表示されています) に、かちりと音がするまで挿入してください。
ケーブルガイド (16) に燃料ホース (18) および (19) を取り付けます。
2 つのネジ (22) に 2 つのナット (21) を取り付けてカバー (20) を取り付け、ナットを規定トルクで締め付けます
(セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
主配線に燃料センサー (B) を接続します。
ラムダセンサーケーブル (C) を燃料フランジカバーに取り付け、固定輪で固定します。
ネジ (13) とワッシャー (14) で燃料タンクをサブフレームに固定し、サブフレームにネジ (30) とワッシャー (31) で固定します。
ネジ (13) および (30) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
エア抜き/ドレインホース (6) を車両に取り付け、エア抜きホースカバー (A) を取り付けます (セクション N 8,“ジェネレーターカバーの取り付け”を参照)。
燃料タンクカバーを取り付けます (セクション E 2,“タンクフェアリングの取り付け”を参照)。
燃料タンクのエア抜き/ドレインホースの取り回し
燃料タンクからスロットルボディへのホースの取り回し