2.1 - | Circuit de graissage : pompe à huile

1 | Pompe à huile avec engrenage

2 | Joint torique

3 | Bouchon de dérivation

4 | Joint torique

5 | Clapet de dérivation

6 | Douille de centrage

7 | Réducteur

8 | Rondelle élastique

9 | Vis

10 | Vis

11 | Rondelle élastique

12 | Ressort du by-pass

Catalogue des pièces détachées

Filtres et pompe à huile

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose de la pompe à huile

Opérations | Section de référence
Déposer le couvercle de l’embrayage | N 6.2, Dépose du couvercle d'embrayage

Dévisser et déposer les vis (9) et (10) de fixation de la pompe complète.
Déposer la pompe à huile complète (1), extraire les deux joints toriques (2) et (4) et les deux pions de centrage (6) du demi-carter.
Démontage de la pompe à huile
Bloquer la pompe à huile (1) dans un étau en veillant à ne pas endommager l’engrenage (A) de transmission de la pompe.
Attention
Toujours utiliser un étau à mordaches.
Enlever le bouchon (3), extraire le ressort (12) et le clapet (5).
Contrôler leur état.
Remontage de la pompe à huile
Introduire dans la pompe le clapet (17) et le ressort (16), remettre le bouchon (3) et le visser au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur) après avoir appliqué du frein-filets moyen.
Repose de la pompe à huile
Poser les pions de centrage (6) et les joints toriques (2) et (4) sur les canalisations de graissage du carter.
Remettre la pompe à huile (1) sur le carter et serrer les vis (9) et (10) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).
Contrôler le jeu d'engrènement avec le pignon moteur en fixant sur le demi-carter un comparateur muni du palpeur spécial.
Mettre le palpeur du comparateur en contact avec une dent du pignon de la pompe à huile et mettre l’instrument à zéro dans cette position.
Déplacer légèrement le pignon pour mesurer le jeu ; effectuer quatre mesures en des points diamétralement opposés sur le pignon.
Le jeu doit être de 0,10 mm.

Opérations | Section de référence
Reposer le couvercle de l’embrayage | N 6.2, Repose du couvercle d'embrayage