5 - | Comando cambio

1 | Perno filettato

2 | Leva comando cambio

3 | Vite

4 | Gommino

5 | Boccola

6 | Rosetta

7 | Dado

8 | Snodo sferico

9 | Dado

10 | Asta rinvio cambio

11 | Dado

12 | Dado

13 | Snodo sferico

14 | Levetta comando cambio

15 | Vite

16 | Vite

17 | Guarnizione OR

Catalogo ricambi

Leva cambio - pedane

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio comando cambio
Svitare e rimuovere il perno (1) di fissaggio pedale cambio (2), recuperando la rosetta (6) e le guarnizioni OR (17).
Svitare e rimuovere la vite (16) di fissaggio levetta (14) all'albero cambio.
Sfilare la levetta (14) con il gruppo comando cambio dal veicolo.
Note
Contrassegnare la posizione della levetta (14) rispetto all'alberino di selezione marce.
Per rimuovere la levetta (14) dal gruppo comando cambio, svitare la vite (15) e sfilare la levetta (14).
Scomposizione comando cambio
Per lo smontaggio e la sostituzione dei componenti del gruppo comando cambio seguire le indicazioni dell'esploso riportato a inizio capitolo.
In caso di sostituzione della boccola (5) interna al pedale (2), eseguire il montaggio della boccola nuova utilizzando per l'introduzione una pressa e portandola alla quota di 2 mm della faccia esterna del pedale.
Attenzione
Dopo aver eseguito un intervento sul comando cambio posteriore occorre verificare la posizione del pedale cambio.
Per eseguire la regolazione della posizione del pedale cambio seguire le istruzioni riportate alla Sez. D 4, Registrazione posizione pedale comando cambio e freno posteriore.
Rimontaggio comando cambio
Per il rimontaggio eseguire in ordine inverso le operazioni eseguite per la rimozione del gruppo.
Note
Ad ogni rimontaggio, utilizzare delle guarnizioni OR (17) nuove.
In particolare applicare frenafiletti sulla vite (16), sul perno (1) e sulla vite (15) quindi serrarli alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).