3 - | Tabla de mantenimiento periódico

Plan de mantenimiento programado: operaciones que debe efectuar el concesionario

Lista de operaciones y tipo de intervención (frecuencia kilométrica/millas o temporal*) | km x1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
mi. x1000 | 0,6 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5
Meses | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
Cambio del aceite del motor | • | • | • | • | • | •
Sustitución del filtro de aceite del motor | • | • | • | • | • | •
Limpieza del filtro de admisión del aceite del motor |  |  |  | • |  |
Medición de la presión del aceite del motor |  |  | • |  | • |
Control o ajuste del juego de las válvulas (1) |  | • | • | • | • | •
Control de la tensión de las correas de distribución (1) |  | • |  | • |  | •
Sustitución de las correas de distribución |  |  | • |  | • |
Control y limpieza de las bujìas. Sustituirlas si es necesario |  |  | • |  | • |
Control y limpieza del filtro de aire (1) |  | • |  | • |  | •
Sustitución del filtro de aire |  |  | • |  | • |
Control de la sincronización y del mìnimo del cuerpo de mariposa (1) |  | • | • | • | • | •
Control del nivel de aceite de los frenos y del embrague | • | • | • | • | • | •
Cambio del aceite de los frenos y del embrague |  |  |  | • |  |
Control y ajuste de los mandos de freno y embrague |  | • | • | • | • | •
Control/lubricación del mando del acelerador/starter |  | • | • | • | • | •
Control de la presión y el desgaste de los neumáticos | • | • | • | • | • | •
Control de las pastillas de freno. Sustituirlas si es necesario | • | • | • | • | • | •
Control de los cojinetes de la dirección |  |  | • |  | • |
Control de la tensión, la alineación y la lubricación de la cadena | • | • | • | • | • | •
Control del paquete de discos de embrague. Sustituirlo si es necesario (1) |  | • | • | • | • | •
Control de la junta elástica de la rueda trasera |  |  | • |  | • |
Control de los cojinetes de los cubos de rueda |  |  | • |  | • |
Control de los dispositivos de iluminación y señalización |  | • | • | • | • | •
Control del apriete de las tuercas de fijación del tornillo del motor al bastidor |  | • | • | • | • | •
Control del caballete lateral |  | • | • | • | • | •
Control del apriete de la tuerca de la rueda delantera |  | • | • | • | • | •
Control del apriete de la tuerca de la rueda trasera |  | • | • | • | • | •
Control de los tubos externos del combustible |  | • | • | • | • | •
Cambio del aceite de la horquilla delantera |  |  |  | • |  |
Verificación de ausencia de pérdidas de aceite en la horquilla y el amortiguador trasero |  | • | • | • | • | •
Control de la fijación del piñón |  | • | • | • | • | •
Lubricación y engrase general |  | • | • | • | • | •
Control y recarga de la baterìa |  | • | • | • | • | •
Prueba de la motocicleta en carretera | • | • | • | • | • | •
Limpieza general |  | • | • | • | • | •

* Efectuar el mantenimiento al cumplirse la frecuencia kilométrica o temporal (km, mi o meses).
(1) Operación a efectuar sólo en caso de caducar el intervalo de km/millas.
Plan de mantenimiento programado: operaciones que debe efectuar el cliente

Lista de operaciones y tipo de intervención (frecuencia kilométrica/millas o temporal*) | km x1000 | 1
mi. x1000 | 0,6
Meses | 6
Control del nivel de aceite del motor | •
Control del nivel de aceite de los frenos y del embrague | •
Control de la presión y el desgaste de los neumáticos | •
Control de la tensión y lubricación de la cadena | •
Control de las pastillas de freno. Si es necesario, dirigirse al concesionario para la sustitución | •

* Efectuar el mantenimiento al cumplirse la frecuencia kilométrica o temporal (km, mi o meses).