4.1 - | Ensemble culasses : contrôles et réglages

1 | Pastille de réglage du jeu de fermeture

2 | Arbre à cames

3 | Pastille de réglage du jeu d’ouverture

4 | Soupape

Catalogue des pièces détachées

Culasse : distribution
Culasse verticale
Culasse horizontale

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Contrôle et réglage des soupapes

Opérations | Section de référence
Déposer les cache-soupapes | N 4.3, Dépose des cache-soupapes
Déposer les caches courroies de distribution | N 4.2, Dépose des carters latéraux de la distribution

Remarque
Pour davantage de clarté, les images représentent un moteur déposé du cadre.
Ouvrir la trappe de visite (A) et appliquer l’outil réf. 88713.0123.
Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le signe sur la poulie de renvoi soit en face du signe sur le couvercle d’embrayage.
Remettre à zéro le rapporteur de l'outil 88713.0123 : le cylindre horizontal étant au PMH en phase d'explosion, il est possible de contrôler le jeu aux soupapes sur cette culasse.
Pour le contrôle du jeu aux soupapes sur le cylindre vertical, tourner le vilebrequin de 270° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le cylindre vertical étant au PMH en phase d'explosion, il est possible de contrôler le jeu aux soupapes sur cette culasse.
Contrôle du jeu d’ouverture (Sa) en admission/échappement
Pour contrôler le jeu d'ouverture (Sa), introduire la lamelle de la jauge d'épaisseur entre le culbuteur d'ouverture (C) et l'élément de réglage (3).
Remarque
Lors de la vérification avec la lamelle, faire attention à annuler la force du ressort de fermeture du culbuteur pour pouvoir éliminer le jeu du culbuteur : vérifier ensuite que la pastille de réglage peut tourner librement.
Le jeu doit être compris entre les valeurs spécifiées (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes).
Si tel n'est pas le cas, déposer la pastille de réglage du jeu d’ouverture (3), comme décrit au paragraphe « Dépose des culbuteurs, des pastilles de réglage et des soupapes » (Sect. N 4.4) et la remplacer par une autre de dimension appropriée pour obtenir le jeu prescrit.
Remarque
Des pastilles de réglage du jeu d’ouverture des culbuteurs de 1,8 à 3,45 sont disponibles : la valeur de la pastille de réglage est indiquée sur celle-ci.
Contrôle et réglage du jeu d’ouverture (Sa) en admission/échappement
Pour contrôler le jeu de fermeture, Introduire la lamelle de la jauge d'épaisseur entre le culbuteur de fermeture (D) et la pastille de réglage (1) : le jeu de fermeture (Sc) correspond à l'épaisseur de la lamelle, qui permet la libre rotation de la pastille de réglage sans jeu appréciable.
La valeur doit être comprise dans la plage spécifiée (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes).
Si tel n'est pas le cas, déposer la pastille de réglage du jeu de fermeture (1), comme décrit au paragraphe « Dépose des culbuteurs, des pastilles de réglage et des soupapes » (Sect. N 4.4) et la remplacer par une autre de dimension appropriée pour obtenir le jeu prescrit.
Remarque
Des pastilles de réglage de 2,2 à 4,5 des culbuteurs de fermeture sont disponibles comme pièces détachées : la valeur de la pastille de réglage est indiquée sur celle-ci.
Reposer les pastilles de réglage du jeu d’ouverture et de fermeture, comme décrit au paragraphe « Repose des culbuteurs, des pastilles de réglage et des soupapes », Sect. N 4.4.
Contrôle de la levée des soupapes
Remettre l’outil (C) 88765.1581 sur le trou de fixation du couvercle de la culasse déposée, comme le montre la figure.
L’arbre à cames étant en position de repos, éliminer le jeu à la soupape en ouverture en introduisant la lame d’une jauge d'épaisseur entre le culbuteur supérieur et la pastille de réglage du jeu d’ouverture.
Remarque
Par commodité, il est conseillé d'utiliser un calibre pour la soupape d'échappement et un autre pour la soupape d'admission.
Vérifier que le palpeur du calibre est bien centré par rapport à l'axe de la soupape et qu'il s'appuie sur le collecteur de la pastille de réglage du jeu de fermeture.
Mettre le comparateur à zéro sur la position de soupape fermée
Tourner l'arbre à cames d'admission en faisant accomplir une levée complète aux soupapes d'admission.
Vérifier sur le comparateur que la valeur mesurée correspond à la valeur spécifiée (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes).
Répéter la même opération pour la soupape d'échappement, en fixant le support sur le côté opposé de la culasse.
Reposer le tout en procédant dans l’ordre inverse de la dépose décrite au paragraphe « Contrôle et réglage des soupapes » ci‑avant.
Retirer les outils 88765.1581.

Opérations | Section de référence
Reposer les caches des courroies de distribution | N 4.2, Repose des carters latéraux de la distribution
Reposer les cache-soupapes | N 4.3, Repose des cache-soupapes

Contrôle du calage du moteur

Opérations | Section de référence
Déposer les couvercles latéraux de distribution | N 4.2, Dépose des carters latéraux de la distribution
Déposer les cache-soupapes | N 4.3 Dépose des cache-soupapes

Remarque
Le contrôle du calage du moteur est nécessaire après le remplacement de pièces comme les arbres à cames, les soupapes et les poulies ou en cas de révision de moteurs très usés.
Ôter les bougies et installer l’outil (E) 88765.1297 dans le logement de la bougie pour déterminer le PMH du piston, les outils (C) 88765.1581 et l’outil de contrôle du calage avec rapporteur (G) 88713.0123).
L’arbre à cames étant en position de repos, éliminer le jeu à la soupape en ouverture en introduisant une lamelle d'épaisseur appropriée entre le culbuteur supérieur et la pastille de réglage du jeu d’ouverture.
Dans ces conditions, contrôler si l'arbre à cames peut tourner librement ; en cas de résistance, utiliser une lame moins épaisse.
Dans cette position, qui correspond au P.M.H. du piston horizontal avec soupapes complètement fermées, mettre les calibres (C) à zéro à l’aide du comparateur (E).
Régler la tension des courroies comme décrit dans la Sect. N 4.2, Repose des tendeurs des courroies de distribution.
Tourner le rapporteur (G) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à lire sur le cadran de l'outil (C), côté échappement, une levée de 1 mm. Vérifier que la valeur du déplacement angulaire indiquée par le rapporteur (G) correspond à la valeur spécifiée (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes).
Continuer à tourner le rapporteur dans le même sens jusqu’à lire une levée de 1 mm sur l’admission. Lire la valeur angulaire sur le rapporteur.
Continuer à tourner le rapporteur jusqu’à lire, pendant le fermeture de la soupape correspondant à la phase de compression, une levée de la soupape d’admission de 1 mm sur l’outil (C). Comparer la valeur angulaire avec la valeur spécifiée (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes).
Continuer tourner le rapporteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu' lire une levée de la soupape d’échappement de 1 mm.
Comparer de nouveau la valeur angulaire avec la valeur spécifiée.
Répéter les mêmes opérations pour le cylindre vertical.
Une tolérance de ±3° est admise sur les valeurs mesurées.
Retirer les outils utilisés pour le contrôle du calage.

Opérations | Section de référence
Reposer les cache-soupapes | N 4.3, Repose des cache-soupapes
Reposer les couvercles latéraux de la distribution | N 4.2, Repose des carters latéraux de la distribution