1 - | Esquema eléctrico

Esquema eléctrico

Referencias del esquema eléctrico

1 | Conmutador derecho

2 | Conmutador de llave

3 | Bujìa del cilindro horizontal

4 | Bujìa del cilindro vertical

5 | Motor de arranque

6 | Telerruptor de arranque

7 | Baterìa

8 | Fusible principal

9 | Regulador

10 | Alternador

11 | Indicador de dirección trasero derecho

12 | Faro trasero

13 | Faro iluminación matrìcula

14 | Indicador de dirección trasero izquierdo

15 | Depósito de gasolina

16 | Sonda lambda escape horizontal

17 | Relé de inyección

18 | Autodiagnóstico/DDA

19 | Bobina del cilindro horizontal

20 | Bobina del cilindro vertical

21 | Faro delantero

22 | Sensor MAP

23 | Inyector del cilindro horizontal

24 | Inyector del cilindro vertical

25 | Potenciómetro de la mariposa

26 | Sensor de revoluciones/fase

27 | Sensor cilindro

28 | Sensor de velocidad

29 | Caballete

30 | Claxon

31 | Interruptor de punto muerto

32 | Interruptor de presión del aceite

33 | Interruptor de parada trasero

34 | Centralita de control del motor

35 | Fusibles

36 | Interruptor de embrague

37 | Interruptor de parada delantero

38 | Conmutador izquierdo

39 | Antena transponder

40 | Sensor de la temperatura del aire

41 | Sonda lambda escape vertical

42 | Salpicadero

43 | Relé de las luces

44 | Indicador de dirección delantero izquierdo

45 | Indicador de dirección delantero derecho

Colores de los cables del esquema eléctrico
B Azul
Bk Negro
Bn Marrón
G Verde
Gr Gris
Lb Celeste
O Naranja
P Rosa
R Rojo
V Violeta
W Blanco
Y Amarillo
Referencias de la caja de fusibles

Posición | Servicio | Valhoras
1 | Key on | 10 A
2 | Luces de posición, de cruce y de carretera | 15 A
3 | Servicios | 15 A
4 | Salpicadero | 5 A
5 | Inyección | 20 A
6 | Centralita de control del motor | 5 A
7 | Reserva | 20 A
8 | Reserva | 5 A

Disposición de los cableados en la motocicleta
El cableado del sistema eléctrico ha sido optimizado para ocupar el menor espacio posible.
Todos los pasos han sido estudiados para no obstruir el movimiento de piezas que puedan dañarlo o provocar anomalìas de funcionamiento. Las siguientes tablas muestran los puntos de origen (puntos “0”) para la posición correcta de los cables y las abrazaderas.
Cada figura remite a las tablas que indican el recorrido de cada cable y el dispositivo al que debe estar conectado.

Posición |  | Descripción
1 | Tabla A | Sección del cableado principal
2 | Tabla B | Conector del conmutador izquierdo
3 | Tabla B | Conector del embrague
4 | Tabla B | Cable embrague
5 | Tabla B | Conector parada delantera
6 | Tabla B | Conector del conmutador derecho
7 | Tabla B | Cable parada delantera
8 | Tabla C | Conector de la antena del immobilizer
9 | Tabla C | Conector del bloque llave
10 | Tabla C | Cableado de la antena immobilizer
11 | Tabla C | Bloque llave
12 | Tabla D | Conector indicador de dirección delantero derecho
13 | Tabla D | Conector indicador de dirección delantero izquierdo
14 | Tabla D | Conector del faro delantero
15 | Tabla D | Conector del salpicadero
16 | Tabla E | Conector del inyector vertical
17 | Tabla E | Sensor de la temperatura del aire
18 | Tabla E | Conector del inyector horizontal
19 | Tabla F | Masa del motor
20 | Tabla F | Conector del pie lateral
21 | Tabla F | Polo negativo de la baterìa
22 | Tabla F | Cable del pie lateral
23 | Tabla F | Cable del alternador
24 | Tabla G | Conector del claxon
25 | Tabla H | Conector alternador/regulador
26 | Tabla H | Conector del regulador cableado principal
27 | Tabla H | Regulador de tensión
28 | Tabla J | Conector del potenciómetro
29 | Tabla K | Conector de la bobina horizontal
30 | Tabla L | Sonda lambda escape horizontal
31 | Tabla L | Conector sonda lambda escape horizontal
32 | Tabla L | Conector sonda lambda escape vertical
33 | Tabla L | Conector brida depósito
34 | Tabla L | Sonda lambda escape vertical
35 | Tabla M | Conector para la adquisición de datos (DDA)
36 | Tabla N | Conector del cableado trasero
37 | Tabla N | Cable luz matrìcula
38 | Tabla N | Conector del indicador de dirección trasero izquierdo
39 | Tabla N | Conector del indicador de dirección trasero derecho
40 | Tabla N | Conector de parada trasera
41 | Tabla O | Caja de los fusibles
42 | Tabla O | Sensor de presión/depresión mariposa
43 | Tabla P | Cable positivo baterìa/telerruptor
44 | Tabla P | Relé (inyección y luces)
45 | Tabla P | Conector centralita
46 | Tabla P | Conector de la bobina vertical
47 | Tabla P | Conector telerruptor arranque
48 | Tabla Q | Sensor temperatura cilindro vertical
49 | Tabla R | Conector pick-up
50 | Tabla R | Sensor del pick-up
51 | Tabla P | Cable del telerruptor/motor de arranque
52 | Tabla S | Conector del presostato del aceite
53 | Tabla T | Conector interruptor cable neutro
54 | Tabla U | Conector sensor parada freno trasero
55 | Tabla U | Conector del sensor de velocidad
56 | Tabla V | Sensor de velocidad