4 - | Steuerung der Hinterradbremse

1 | Spezialschraube

2 | Dichtung

3 | Hintere Bremsleitung

4 | Leitungsführung

5 | Stift

6 | Feder

7 | Einstellschraube

8 | Gummi

9 | Bremshebel

10 | Mutter

11 | Schnellverbinder

12 | U-Scheibe

13 | Schalter

14 | Buchse

15 | Gabel

16 | Leitung

17 | Hinterradbremszylinder

18 | Schraube

19 | Betätigungsstange

20 | Staubkappe

21 | Schraube

22 | Schraubstopfen

23 | Kompletter Flüssigkeitsbehälter

24 | OR-Dichtung

25 | Mutter

Ersatzteilkatalog

Hinterradbremse

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau des hinteren Bremszylinders
Achtung
Der Hersteller des Bremszylinders empfiehlt unter Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Funktion dieses Teils keinerlei Eingriffe im Bremszylinder vorzunehmen. Eine nicht fachgerechte Überholung kann den Fahrer in erhebliche Gefahr bringen.
Die hier möglichen Austauscharbeiten müssen sich auf den Steuerhebel, den Behälter mit Befestigungselementen und die Befestigung des Zylinders beschränken.

Arbeiten | Abschnitt
Bremsanlage entleeren | D 4, Entleerung der Bremsanlage

Den Flüssigkeitsbehälter (23) mitsamt Leitung (16) durch Lösen der Schraube (21) abnehmen.
Die Fußrastenplatte abnehmen (Abschn. H 4, Ausbau der Fußrasten).
Die Befestigungsschrauben (18) des hydraulischen Hinterradbremszylinders (17) von der Fußrastenplatte (A) lösen.
Die Spezialschraube (1) vom Bremszylinder (17) lösen und hierbei auf die zwei U-Scheiben (2) achten.
Den Befestigungsstift (5) des Hinterradbremshebels am Fußrastenbügel lösen und die Feder (6), den kompletten Pedalhebel (9) und O-Ring (24) abziehen.
Zerlegen der hinteren Bremssteuerung
Der Bremszylinder wird als komplettes Teil geliefert, daher ist ein Austausch seiner Innenkomponenten nicht möglich.
Zum Zerlegen der Außenkomponenten des Bremszylinders auf die Explosionszeichnung am Anfang dieses Abschnitts Bezug nehmen.
Beim Austausch der Buchse (14) im Schaltpedal (9) die neue Buchse mit einer Presse montieren und auf ein Maß von 2 mm zur Außenseite des Pedals bringen.
Die einzelnen Komponenten der Anlage unter Bezug auf die Explosionszeichnung am Kapitelbeginn zerlegen.
Achtung
Nach Eingriffen an der hinteren Bremssteuerung muss die Position des Bremspedals gemäß den Anleitungen in Abschn. D 4, Einstellung der Position von Schalt- und Hinterradbremspedal geprüft werden.
Montage des hinteren Bremszylinders
Den O-Ring (24) schmieren und dann auf den Stift (5) einführen.
Nun auch den anderen O-Ring (24) schmieren.
Die Feder (6) und den Drehbolzen (5) an die Fußrastenplatten montieren, hierbei den Bolzen bündig einschieben und die Feder (6) gemäß Abbildung ausrichten.
Schraubensicherung auf das Gewinde des Bolzens (5) auftragen.
Für den Einbau des Zylinders ist die umgekehrte Ausbaufolge zu beachten. Insbesondere die Schrauben (18) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Hinweis
Beim Austausch der Bremsleitung Zylinder - Sattel (3) und Zylinder - Behälter (16) ist besonders auf die korrekte Ausrichtung der Anschlüsse am Bremszylinder zu achten.
Die Leitungen (3) und (16) gemäß Abbildung verlegen, daraufhin die Schraube (1) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Zum Einbau der ggf. zerlegten Einheit Stange (19), Klammer (11) und Gabel (15) zuerst die Mutter (25) auf die Stange (19) schrauben, dann die Stange auf die Gabel (15), bis das abgebildete Maß erzielt wird.
Die Stange kontern und die Mutter (25) mit dem korrekten Anzugsmoment (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk) an der Gabel (15) befestigen.
Die kompletten Betätigungsstange der Hinterradbremse am Pedalhebel (9) anbringen und mit der entsprechenden Klammer (11) sichern.
An dieser Stelle nun das andere Ende der Stange (19) mit vorgeschriebenem Fett schmieren und in den Zylinder (1) einführen.
Die Fußrastenplatte am Rahmen anbringen (Abschn. H 4, Einbau der Fußrasten).

Arbeiten | Abschnitt
Bremsanlage füllen | D 4, Auffüllen der Bremsanlage

Verlauf der Hinterradbremsleitung