1 - | Cockpitverkleidung - Rückspiegel

1 | Rückspiegel

2 | Schraube

3 | Klemmbock

4 | Federring

5 | Bügel

6 | Mutter

7 | Schraube

8 | Cockpitverkleidung

9 | Schraube

10 | Fahrtwindschutz

11 | Mutter

12 | Schnellverbinder

13 | Schraube

14 | U-Scheibe

Ersatzteilkatalog

Cockpit - Cockpitverkleidung
Lenker und Steuerungen

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Abnahme der Rückspiegel
Die Schrauben (2) lösen, die Rückspiegel (1) abnehmen und die U-Scheiben (4) aufbewahren.
Einbau der Rückspiegel
Den Rückspiegel (1) in den Klemmbock (3) einsetzen und die Schrauben (2) mitsamt U-Scheibe (4) eindrehen.
Die Schrauben (2) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Ausbau der Cockpitverkleidung (696+)
Die Schrauben (9) durch Kontern der Muttern (6) aus dem Sitz am Scheinwerferhalter drehen und die Cockpiterkleidung (8) samt Bügeln (5) abziehen.
Zur Abnahme der Bügel (5) die Schrauben (7) lösen und hierbei auf die Schnellverbinder (12) achten.
Zerlegen der Cockpitverkleidung
Zum Austausch des Fahrtwindschutzes (10) die Schrauben (13) lösen, hierbei auf die U-Scheiben (14) und die Muttern (11) achten.
Den Fahrtwindschutz (10) abstreifen.
Zusammenbau der Cockpitverkleidung
Wichtig
Um Schäden an den lackierten Teilen oder an der Plexiglasscheibe (10) der Cockpitverkleidung zu vermeiden, beim Zusammenbau die Befestigungsschrauben (13) stets mit den Nylonscheiben (14) unterlegen.
Für den Einbau ist die umgekehrte Ausbaufolge zu beachten. Insbesondere die Schrauben (13) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Einbau der Cockpitverkleidung (696+)
Am Scheinwerferhalter die Bügel (5) durch Ansetzen der Schrauben (9) und Muttern (6) montieren.
Die Schrauben (9) durch Kontern der Mutter (6) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Bügel (5) an der Cockpitverkleidung anbringen, hierzu die Schrauben (7) eindrehen und mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
An den Bügeln der Cockpitverkleidung müssen die Schnellverbinder (12) angebracht sein.
Die Cockpitverkleidung in ihre Aufnahme am Scheinwerferhalter einsetzen, dann die Schrauben (9) und Muttern (6) eindrehen.
Die Schrauben (11) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).