1 - | Manubrio

1 | Cavallotto superiore

2 | Tappo

3 | Vite

4 | Manubrio

5 | Coppia manopola

Catalogo ricambi

Manubrio e comandi

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio manubrio

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere il comando acceleratore | F 1, Smontaggio comando acceleratore
Rimuovere il commutatore destro e il commutatore sinistro | P 5, Controllo componenti dispositivi di segnalazione
Rimuovere il comando freno anteriore | F 3, Smontaggio pompa freno idraulico anteriore
Rimuovere il comando idraulico frizione | F 2, Smontaggio gruppo pompa frizione

Allentare e rimuovere le viti (3) di fissaggio cavallotto superiore (1).
Rimuovere il cavallotto superiore (1) di fissaggio manubrio.
Rimuovere il manubrio (4) dalla propria sede sulla testa di sterzo.
Per rimuovere le manopole (5) fare riferimento all'esploso di inizio capitolo.
Rimontaggio manubrio
Posizionare ed orientare il manubrio (4) in modo che le punzonature (A) siano equidistanti dal cavallotto inferiore ed allineati al piano del cavallotto stesso.
Applicare grasso prescritto sul filetto e sottotesta delle viti (3).
Importante
Posizionare i cavallotti orientando la freccia (B), sul loro dorso, verso il serbatoio.
Rimontare il cavallotto superiore (1) impuntando le viti (3).
Serrare le viti (3) alla coppia prescritta ( C 3, Coppie di serraggio mototelaio), applicando la sequenza 1-2-3-4-1-2, come indicato in figura.

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare il comando freno anteriore | F 3, Rimontaggio pompa freno idraulico anteriore
Rimontare il commutatore destro e il commutatore sinistro | P 5, Controllo componenti dispositivi di segnalazione
Rimontare il comando acceleratore | F 1, Rimontaggio comando acceleratore
Rimontare il comando idraulico frizione | F 2, Rimontaggio gruppo pompa frizione

H