1 - | Schema elettrico

Schema elettrico

Legenda schema elettrico

1 | Commutatore destro

2 | Commutatore chiave

3 | Candela cilindro orizzontale

4 | Candela cilindro verticale

5 | Motorino avviamento

6 | Teleruttore avviamento

7 | Batteria

8 | Fusibile principale

9 | Regolatore

10 | Alternatore

11 | Freccia posteriore destra

12 | Fanale posteriore

13 | Luce targa

14 | Freccia posteriore sinistra

15 | Serbatoio

16 | Sonda lambda scarico orizzontale

17 | Relè iniezione

18 | Autodiagnosi/DDA

19 | Bobina cilindro orizzontale

20 | Bobina cilindro verticale

21 | Proiettore

22 | Sensore MAP

23 | Iniettore cilindro orizzontale

24 | Iniettore cilindro verticale

25 | Potenziometro farfalla

26 | Sensore giri/fase

27 | Sensore cilindro

28 | Sensore velocità

29 | Stampella laterale

30 | Claxon

31 | Interruttore folle

32 | Interruttore pressione olio

33 | Interruttore stop posteriore

34 | Ecu

35 | Fusibili

36 | Interruttore frizione

37 | Interruttore stop anteriore

38 | Commutatore sinistro

39 | Antenna transponder

40 | Sensore temperatura aria

41 | Sonda lambda scarico verticale

42 | Cruscotto

43 | Relè luci

44 | Freccia anteriore sinistra

45 | Freccia anteriore destra

Codici colore cavi schema elettrico
B Blu
Bk Nero
Bn Marrone
G Verde
Gr Grigio
Lb Azzurro
O Arancio
P Rosa
R Rosso
V Viola
W Bianco
Y Giallo
Legenda scatola fusibili

Posizione | Utilizzatore | Valore
1 | Key ON | 10 A
2 | Luci posizione, abbaglianti/anabaglianti | 15 A
3 | Utilizzatori | 15 A
4 | Cruscotto | 5 A
5 | Iniezione | 20 A
6 | Ecu | 5 A
7 | Riserva | 20 A
8 | Riserva | 5 A

Disposizione dei cablaggi sul motociclo
Tutti i percorsi dei cablaggi dell'impianto elettrico sono stati ottimizzati per avere il minimo ingombro.
Ogni passaggio è stato studiato per non interferire durante l'utilizzo della moto con organi che potrebbero danneggiarli o procurare anomalie di funzionamento. Le tavole che riportiamo di seguito evidenziano i punti di origine (punti “0”) per il riposizionamento corretto dei cavi e i punti di posizionamento delle fascette stringitubo.
In ogni figura sono indicati i rimandi alle tavole nelle quali il riparatore potrà seguire il proseguimento del cavo interessato oppure l'utilizzatore a cui va collegato.

Posizione |  | Descrizione
1 | Tavola A | Ramo cablaggio principale
2 | Tavola B | Connettore commutatore sinistro
3 | Tavola B | Connettore frizione
4 | Tavola B | Cavo frizione
5 | Tavola B | Connettore stop anteriore
6 | Tavola B | Connettore commutatore destro
7 | Tavola B | Cavo stop anteriore
8 | Tavola C | Connettore antenna immobilizer
9 | Tavola C | Connettore blocco chiave
10 | Tavola C | Cavo antenna immobilizer
11 | Tavola C | Blocco chiave
12 | Tavola D | Connettore indicatore direzione anteriore destro
13 | Tavola D | Connettore indicatore direzione anteriore sinistro
14 | Tavola D | Connettore fanale anteriore
15 | Tavola D | Connettore cruscotto
16 | Tavola E | Connettore iniettore verticale
17 | Tavola E | Sensore temperatura/aria
18 | Tavola E | Connettore iniettore orizzontale
19 | Tavola F | Massa motore
20 | Tavola F | Connettore stampella laterale
21 | Tavola F | Polo negativo batteria
22 | Tavola F | Cavo stampella laterale
23 | Tavola F | Cavo alternatore
24 | Tavola G | Connettore claxon
25 | Tavola H | Connettore alternatore/regolatore
26 | Tavola H | Connettore regolatore cablaggio principale
27 | Tavola H | Regolatore di tensione
28 | Tavola J | Connettore potenziometro
29 | Tavola K | Connettore bobina orizzontale
30 | Tavola L | Sonda lambda scarico orizzontale
31 | Tavola L | Connettore sonda lambda scarico orizzontale
32 | Tavola L | Connettore sonda lambda scarico verticale
33 | Tavola L | Connettore flangia serbatoio
34 | Tavola L | Sonda lambda scarico verticale
35 | Tavola M | Connettore acquisizione dati (DDA)
36 | Tavola N | Connettore cablaggio posteriore
37 | Tavola N | Cavo luce targa
38 | Tavola N | Connettore indicatore direzione posteriore sinistro
39 | Tavola N | Connettore indicatore direzione posteriore destro
40 | Tavola N | Connettore stop posteriore
41 | Tavola O | Scatola fusibili
42 | Tavola O | Sensore pressione/depressione farfalla
43 | Tavola P | Cavo teleruttore/positivo batteria
44 | Tavola P | Relè (iniezione e luci)
45 | Tavola P | Connettore centralina
46 | Tavola P | Connettore bobina verticale
47 | Tavola P | Connettore teleruttore avviamento
48 | Tavola Q | Sensore temperatura cilindro verticale
49 | Tavola R | Connettore pick up
50 | Tavola R | Sensore pick up
51 | Tavola P | Cavo motorino avviamento/teleruttore
52 | Tavola S | Connettore pressostato olio
53 | Tavola T | Connessione switch cavo folle
54 | Tavola U | Connettore sensore stop freno posteriore
55 | Tavola U | Connettore sensore velocità
56 | Tavola V | Sensore velocità