3 - | Sella

1 | Sella

2 | Cavo antifurto casco

3 | Vite

4 | Vasca portattrezzi

5 | Gommino

6 | Vite speciale

7 | Distanziale

8 | Tampone in gomma

9 | Elastico

10 | Coperchio sella

Catalogo ricambi

Sella

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio sella
Introdurre la chiave nella serratura, ruotarla in senso orario e contemporaneamente premere verso il basso in prossimità del chiavistello per agevolare lo sgancio del piolo.
Rimuovere la sella dal telaio sfilandola dai fermi anteriori tirandola all'indietro.
Sconposizione sella
Nella versione 696+ svitare le due viti speciali (6) e sfilare il coperchio sella (10).
Ricomposizione sella
Calzare il coperchio sella (10) alla sella impuntando e serrando le viti speciali (6) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontaggio sella
Rimontare la sella inserendo le estremità anteriori del fondo sella alle sporgenze (B) presenti sul serbatoio quindi spingere sull'estremità posteriore della sella fino ad udire lo scatto del chiavistello della serratura.
Smontaggio vasca porta attrezzi
Rimuovere la sella come descritto al paragrafo “Smontaggio sella” di questa sezione.
Svitare le viti (3) e rimuovere, la vasca porta attrezzi (4).
Rimontaggio vasca porta attrezzi
Rimontare la vasca porta attrezzi (4) impuntando le viti (3) e serrarle alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontare la sella come descritto al paragrafo “Rimontaggio sella” di questa sezione.