6 - | Travão hidráulico traseiro

1 | Parafuso especial

2 | Junta de vedação

3 | Pinça do travão traseiro

4 | Placa porta-pinça

5 | Parafuso

6 | Tubo do travão traseiro

7 | Espaçador

8 | Perno e mola de substituição

9 | Protecção anti-pó

10 | Válvula de purga

11 | Par de pastilhas

12 | Parafuso

13 | Sensor de velocidade

Catálogo de peças sobresselentes

REAR BRAKE

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do sistema de travagem traseiro
Importante
O fabricante da pinça do travão, considerando a grande importância em termos de segurança deste componente, recomenda que não intervenha de forma nenhuma no interior da pinça. Uma revisão efectuada incorrectamente pode pôr em sério risco a segurança do piloto.
As operações de substituição devem limitar-se, para as pastilhas, aos componentes de fixação e ao grupo de purga.

Operações | Referência Secção
Esvaziamento do circuito de travagem | D 4, Esvaziamento do circuito do sistema de travagem
Retire o parafuso de fixação da tubagem à bomba do travão traseiro e as juntas de vedação | F 4, Desmontagem da bomba do travão traseiro

Desaperte e retire o parafuso especial (1) de fixação da tubagem (6) à pinça do travão traseiro e as respectivas juntas de vedação (2).
Nota
Mantenha à disposição um pano para a eventual fuga de óleo dos travões do tubo.
Desaperte os parafusos (A) de fixação do tubo do travão na forquilha e retire a tubagem (6) juntamente com o grampo (B).
Antes de remover a pinça do travão (3), retire as braçadeiras (C) que fixam o cabo do sensor da roda traseira ao tubo do travão.
Desaperte os parafusos (5) de fixação da pinça do travão traseiro (3) à placa porta-pinça (10) e retire-a.
Nota
Para as operações de substituição das pastilhas do travão, consulte a Secção D 4, Controlo do desgaste e substituição das pastilhas do travão.
Para remover o sensor de velocidade (13), desaperte o parafuso (12) de fixação à placa porta-pinça, tendo atenção ao espaçador (7).
As operações de substituição devem limitar-se a:
pinça: pastilhas, componentes de fixação e grupo de purga;
bomba: pedal de comando, grupo de purga, depósito e componentes.
Para a substituição dos componentes acima indicados, consulte a vista explodida no inìcio do capìtulo.
Para remover a placa porta-pinça, retire a roda traseira (Secção G 4, Desmontagem da roda traseira).
Extraia a placa porta-pinça do perno (D) de apoio da forquilha.
Remontagem do sistema do travão traseiro
Volte a colocar a pinça (10) no perno da forquilha e no perno (D).
Volte a montar a roda traseira (Secção G 4, Remontagem da roda traseira).
Se tiver retirado o sensor de velocidade (13), coloque-o na placa porta-pinça com o espaçadore (7) e aperte o parafuso (12) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
A fixação do tubo do travão (6) à pinça deve ser feita entrepondo na união as respectivas juntas de vedação de cobre (2). Oriente as uniões do tubo (6) na pinça, como mostra a figura.
Atenção
Uma tubagem mal posicionada pode provocar o funcionamento irregular do sistema de travagem e interferir com as partes em movimento da moto.
Aperte os parafusos especiais (1) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi). Coloque o tubo do travão (6) na forquilha e fixe o grampo (B) com o parafuso (A).
Insira a pinça do travão traseiro (3) no disco do travão e alinhe-a com os orifìcios da placa porta-pinça. Aplique massa na rosca e na parte inferior dos parafusos (5). Aperte os parafusos (5) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Nota
A folga entre o sensor (13) e o parafuso (12) de fixação do disco do travão deve estar compreendida entre 0,6÷2,2 mm.

Operações | Referência Secção
Aperte o parafuso de fixação da tubagem à bomba do travão traseiro | F 4, Remontagem da bomba do travão traseiro
Enchimento do circuito de travagem traseiro | D 4, Esvaziamento do circuito do sistema de travagem