5 - | Schaltsteuerung

1 | Gewindestift

2 | Schaltpedal

3 | Schraube

4 | Gummi

5 | Buchse

6 | U-Scheibe

7 | Mutter

8 | Kugelgelenk

9 | Mutter

10 | Schaltstange

11 | Mutter

12 | Mutter

13 | Kugelgelenk

14 | Schaltsteuerhebel

15 | Schraube

16 | Schraube

17 | OR-Dichtung

Ersatzteilkatalog

Schaltpedal - FuSSrasten

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau der Schaltsteuerung
Den Fixierstift (1) des Schaltpedals (2) lösen und dabei die U-Scheibe (6) und die OR-Dichtungen (17) aufnehmen.
Die Befestigungsschraube (16) des Steuerhebels (14) an der Getriebewelle lösen und entfernen.
Den Steuerhebel (14) mit der Schalteinheit vom Motorrad abnehmen.
Hinweis
Die Position des Steuerhebels (14) zur Gangwahlwelle vermerken.
Den Hebel (14) durch Lösen der Schraube (15) von der Schalteinheit abnehmen.
Zerlegen der Schaltsteuerung
Beim Ausbau und Austausch der Komponenten der Schalteinheit auf die Explosionszeichnung am Anfang dieses Kapitels Bezug nehmen.
Beim Austausch der Buchse (5) im Schaltpedal (2) die neue Buchse mit einer Presse montieren und auf ein Maß von 2 mm zur Außenseite des Pedals bringen.
Achtung
Nach Eingriffen an der Schaltsteuerung muss die Position des Schaltpedals geprüft werden.
Zum Einstellen der Schaltpedalposition gemäß den Anleitungen in Abschn. D 4, Einstellung der Position von Schalt- und Hinterradbremspedal verfahren.
Einbau der Schaltsteuerung
Bei der Montage in zum Ausbau umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Hinweis
Bei jedem Einbau neue OR-Dichtungen (17) verwenden.
Schraubensicherung auf Schraube (16), Stift (1) sowie Schraube (15) auftragen und sie dann mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).