1 - | Comando do acelerador – Starter

1 | Par de manìpulos

2 | Cabo de comando do motor de arranque

3 | Parafuso

4 | Parafuso

5 | Comando do acelerador

6 | Cabo de comando do acelerador

7 | Mola

8 | Regulador de comando do acelerador no guiador

9 | Tampão

10 | Regulador de comando do acelerador no corpo da válvula borboleta

11 | Regulador de comando do acelerador no corpo da válvula borboleta

12 | Regulador de comando do starter no guiador

13 | Tampa

14 | Comutador esquerdo com comando do starter

Catálogo de peças sobresselentes

HANDLEBAR AND CONTROLs

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Regulação do cabo de comando do acelerador e do starter
Para intervir nos reguladores do cabo de comando do acelerador e do cabo de comando do starter, consulte a Secção D 4, Regulação dos cabos de comando do acelerador e do starter.
Desmontagem do comando do acelerador
Rode a polia de comando do acelerador para soltar o perno (D) de retenção do cabo na polia.
Levanteo tampão (A), desaperte a contraporca (B) e o regulador (10) até extraì-lo da polia de comando do acelerador no corpo da válvula borboleta.
Desaperte e retire os parafusos (4) e a tampa (13) e desligue o cabo do acelerador do respectivo comando, extraindo o perno (C) de retenção do cabo na polia e desapertando o regulador (8) até removê-lo.
Remova o cabo (6) de comando do acelerador do veìculo.
Retire o tampão (9) colocado no punho.
Desaperte os dois parafusos (3) de fixação do comando do acelerador ao guiador.
Retire o comando do acelerador (5) do guiador.
Remontagem do comando do acelerador
Para a remontagem dos componentes de comando do acelerador, siga os procedimentos descritos para a desmontagem na ordem inversa, posicionando as tampas do acelerador no orifìcio de referência do punho.
Aplique massa prescrita no cabo de comando do acelerador (6).
Nota
Para o posicionamento do cabo de comando do acelerador, consulte as imagens no final do capìtulo.
Desmontagem do comando do starter
Desaperte o parafuso (E) de retenção do cabo de comando do starter.
Levante o tampão (F), desaperte a contraporca (G) e desaperte o regulador (11) até removê-lo do suporte.
Retire o cabo de comando do starter (2) da sede, recuperando a mola (7).
Remova o comutador esquerdo (14) com comando do starter do guiador desapertando os parafusos (H).
Abra o comutador e retire o perno de retenção (G) do comutador.
Remova o cabo de comando do starter completo (2).
Remontagem do comando do starter
Nota
O cabo de comando do starter è fornecido como peça de substituição juntamente com reguladores e cabo de accionamento.
Lubrifique o cabo (2) de comando do starter.
Insira o cabo (2) de comando do starter no comutador esquerdo e introduza o perno de retenção (L) na respectiva sede.
Fixe o comutador esquerdo (14) ao guiador, apertando os parafusos (H) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Certifique-se de que a alavanca de comando do starter se encontra na posição de repouso.
Insira o novo cabo de comando (2) no chassi, fazendo-o cumprir o mesmo trajecto que o cabo removido.
Aperte o regulador (11) no suporte do corpo da válvula borboleta.
Introduza o cabo interno (2) no orifìcio do balanceiro, na mola (7) e na lingueta do corpo da válvula borboleta.
Mantenha a extremidade do cabo interno sob tensão e aperte o parafuso (E) da lingueta.
Opere no parafuso de regulação (11), depois de desapertar a contraporca, de modo a manter uma pequena folga na baìnha.
Rodando a alavanca para baixo até ao fim do curso, certifique-se de que a alavanca (M) do corpo da válvula borboleta entra em contacto com o retentor (N). Caso contrário, desaperte o parafuso (E) e solte o cabo interno (2).
Repita as operações até que a alavanca (M) toque no retentor (N).
Virando à direita e à esquerda, certifique-se de que a alavanca (M) não se move; se necessário, use o parafuso de regulação (11).
No final da operação, aperte a contraporca no regulador (11).
Nota
Para o posicionamento do cabo de comando do acelerador, consulte as tabelas das páginas seguintes.
Posicionamento do cabo de comando do starter/acelerador