1 - | ヘッドライトフェアリング - バックミラー

1 | バックミラー

2 | ネジ

3 | クランプ

4 | スプリングワッシャー

5 | ブラケット

6 | ナット

7 | ネジ

8 | ヘッドライトフェアリング

9 | ネジ

10 | ウィンドシールド

11 | ナット

12 | クイックファスナー

13 | ネジ

14 | ワッシャー

交換部品カタログ

INSTRUMENT PANEL - HEADLIGHT FAIRING
HANDLEBAR AND CONTROLS

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
バックミラーの取り外し
バックミラー (1) の安全ネジ (2) を外して、ワッシャー (4) も外します。
バックミラーの取り付け
バックミラー (1) をクランプ (3) に挿入し、ネジ (2) とワッシャー (4) で取り付けます。
ネジ (2) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ヘッドライトフェアリングの取り外し (696+)
ヘッドライトマウントの所定の位置からナット (6) と対称にあるネジ (9) を緩めて外し、ヘッドライトフェアリング (8)
をブラケット (5) と一緒に抜き取ります。
ネジ (7) を外してブラケット (5) を取り外します。このときクイックファスナー (12) に注意してください。
ヘッドライトフェアリングの分解
ウィンドシールド (10) を交換する必要がある場合は、ネジ (13) を外します。このときワッシャー (14) とナット (11)
に注意してください。
ウィンドシールド (10) を抜き取ります。
ヘッドライトフェアリングの組み立て
重要
車体の塗装部分、およびヘッドライトフェアリングのプレキシグラス製ウィンドシールド (10) に傷を付けないために、取り付けの際には常に固定ネジ (13) の位置にワッシャー (14) を取り付けてください。
取り付け作業は、取り外し作業と逆の手順で行います。そのとき固定ネジ (13) を規定トルクで締め付けます
(セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ヘッドライトフェアリングの取り付け (696+)
ヘッドライトマウントにブラケット (5) をネジ (9) とナット (6) で取り付けます。
ナット (6) と対称にネジ (9) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ブラケット (5) をヘッドライトフェアリングにネジ (7) で取り付け、そのネジを規定トルクで締め付けます
(セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ヘッドライトフェアリングにあるブラケットにクイックファスナー (12) が挿入されていることを確認してください。
ヘッドライトマウントをヘッドライトマウントの所定の位置に取り付け、ネジ (9) とナット (6) を取り付けます。
ネジ (11) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。