3 - | Mando del freno delantero

1 | Bomba del freno delantero

2 | Palanca con tornillo prisionero

3 | Tampón de goma

4 | Tuerca

5 | Microinterruptor

6 | Recambio perno palanca

7 | Tubo bomba - pinza

8 | Recambio del tapón

9 | Recambio visor

10 | Recambio perno en U

11 | Tornillo especial

12 | Junta

13 | Tornillo

14 | Arandela

15 | Pasacable

16 | Junta de goma

Catálogo de recambios

Freno delantero

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje de la bomba del freno hidráulico delantero
Atención
Dada la importancia de la bomba del freno para la seguridad de la motocicleta, el fabricante aconseja no manipularla de ninguna manera. Las deficiencias de la revisión pueden poner en peligro la vida del piloto y del pasajero.
Las únicas piezas que se pueden sustituir son la palanca de mando, el depósito y los componentes de fijación del depósito
y de la bomba.

Operaciones | Referencia Sección
Vaciar el sistema de freno | D 4, Vaciado del circuito de freno
Desconectar del grupo bomba el tubo de mando del freno | G 3, Desmontaje del freno delantero
Desmontar los espejos retrovisores | E 1, Desmontaje de los espejos retrovisores

Desenroscar los tornillos (10) de fijación y quitar el grupo bomba del freno delantero (1) del manillar.
Para desarmar los componentes del grupo bomba (1) véase el despiece al inicio del capìtulo.
Montaje de la bomba del freno hidráulico delantero
Atención
Un tubo mal colocado puede dificultar el funcionamiento del sistema de freno y de las partes móviles. Respetar la orientación que se indica en la figura.
La lìnea (A) de junta entre el perno en U y el cuerpo de la bomba (1) debe quedar alineada a la marca (B) del manillar.
Atornillar los dos tornillos del perno en U (10) de fijación de la bomba del freno delantero en el manillar. Apretar los tornillos del perno en U (10) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) empezando por el superior, indicado con una flecha, y luego siguiendo la secuencia 1-2-1. Si se ha intervenido en el tubo de mando del freno delantero, seguir las indicaciones de la Sección G 3, Montaje del freno delantero.

Operaciones | Referencia Sección
Conectar el tubo de mando del freno a la bomba | G 3, Montaje del freno delantero
Llenar el sistema de freno | D 4, Llenado del circuito del sistema de frenos
Montar espejos retrovisores | E 1, Montaje de los espejos retrovisores