6 - | Hydraulische Hinterradbremse

1 | Spezialschraube

2 | Dichtung

3 | Hinterer Bremssattel

4 | Bremssattelhalter

5 | Schraube

6 | Hintere Bremsleitung

7 | Distanzscheibe

8 | Ersatzteil - Belagstift und Belagfeder

9 | Staubkappe

10 | Ersatzteil Entlüftung

11 | Paar Bremsbeläge

12 | Schraube

13 | Tachometersensor

Ersatzteilkatalog

Hinterradbremse

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau der hinteren Bremsanlage
Wichtig
Der Hersteller des Bremssattels empfiehlt, unter Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Funktion dieses Teils, keinerlei Eingriffe im Bremssattel vorzunehmen. Eine nicht fachgerechte Überholung kann den Fahrer in erhebliche Gefahr bringen.
Die Austauscharbeiten müssen sich auf Bremsbeläge, Befestigungselemente und Entlüftungseinheit beschränken.

Arbeiten | Abschnitt
Bremsanlage entleeren | D 4, Entleerung der Bremsanlage
Befestigungsschraube der Bremsleitung am hinteren Bremszylinder und Dichtungen entfernen | F 4, Ausbau des hinteren Bremszylinders

Die Spezialschraube (1) zur Befestigung der Bremsleitung (6) am hinteren Bremssattel lösen und die Dichtungen (2) abnehmen.
Hinweis
Einen Lappen bereithalten, um damit die ggf. aus der Bremsleitung auslaufende Bremsflüssigkeit aufsaugen zu können.
Die Befestigungsschrauben (A) der Bremsleitung an der Schwinge lösen und die Leitung (6) mit Klammer (B) entfernen.
Vor dem Ausbau des Bremssattels (3) die Kabelbinder (C) zur Befestigung des hinteren Radsensorkabels an der Bremsleitung abnehmen.
Die Befestigungsschrauben (5) des hinteren Bremssattels (3) am Bremssattelhalter (10) lösen und den Bremssattel abnehmen.
Hinweis
Bei den Austauscharbeiten der Bremsbeläge die Angaben in Abschn. D 4, Verschleißkontrolle und Wechsel der Bremsbeläge befolgen.
Zum Ausbau des Tachometersensors (13) die Befestigungsschraube (12) am Bremssattelhalter lösen und hierbei auf die Distanzscheibe (7) achten.
Die Austauscharbeiten sind auf folgende Komponenten beschränkt:
Bremssattel: Bremsbeläge, Befestigungselemente und Entlüftungseinheit;
Bremszylinder: Betätigungspedal, Entlüftungseinheit, Behälter und Komponenten.
Zum Austausch der vorgenannten Teile wird auf die Explosionszeichnung am Anfang des Kapitels verwiesen.
Zur Abnahme des Bremssattelhalters das Hinterrad demontieren (Abschn. G 4, Ausbau des Hinterrads).
Den Bremssattelhalter vom Feststellstift (D) an der Schwinge abziehen.
Montage der hinteren Bremsanlage
Den Bremssattelhalter (10) an Schwingenachse und Stift (D) ausrichten.
Das Hinterrad montieren (Abschn. G 4, Einbau des Hinterrads).
Den ggf. abgenommenen Tachometersensor (13) nun mit den Distanzscheibe (7) am Bremssattelhalter ausrichten, dann die Schraube (12) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Bei der Befestigung der Bremsleitung (6) am Bremssattel sind am Anschluss die entsprechenden Kupferdichtungen (2) einzusetzen. Die Leitungsanschlüsse (6) gemäß Abbildung ausrichten.
Achtung
Eine falsch verlegte Leitung kann zu Funktionsstörungen des Bremssystems und zu Behinderungen mit beweglichen Teilen des Motorrads führen.
Die Spezialschrauben (1) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk). Die Bremsleitung (6) an der Schwinge ausrichten, dann die Klammer (B) mit der Schraube (A) befestigen.
Den hinteren Bremssattel (3) über die Bremsscheibe schieben und mit den Bohrungen am Bremssattelhalter fluchten. Das vorgeschriebene Fett auf Gewinde und Kopfunterseite der Schrauben (5) auftragen. Die Schrauben (5) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Hinweis
Der Spalt zwischen Sensor (13) und Befestigungsschraube (12) der Bremsscheibe muss 0,6÷2,2 mm betragen.

Arbeiten | Abschnitt
Befestigungsschraube der Bremsleitung am hinteren Bremszylinder festziehen | F 4, Montage des hinteren Bremszylinders
Bremsanlage befüllen | D 4, Entleerung der Bremsanlage