7 - | Suspensões traseiras

1 | Amortecedor

2 | Parafuso

3 | Suporte de regulação do amortecedor

4 | Porca

5 | Parafuso

6 | Porca

Catálogo de peças sobresselentes

REAR SUSPENSION

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Sistema da suspensão traseira
A suspensão traseira utiliza um monoamortecedor oleopneumático (1) regulável em extensão e na pré-carga da mola.
O amortecedor está fixo à forquilha na parte inferior e ao subchassi traseiro na parte superior. Este sistema confere ao veìculo condições de estabilidade excepcionais.
Para regular o amortecedor traseiro, consulte a Secção D 4, Regulação do amortecedor traseiro).
Desmontagem do amortecedor traseiro
Retire o selim (Secção E 3, Desmontagem do selim).
Para retirar o amortecedor traseiro do veìculo, é necessário desapertar o parafuso superior (6) e inferior (5).
Revisão do amortecedor traseiro
Antes de proceder à desmontagem, é necessário medir o comprimento da mola (L) em pré-carga. O valor detectado deve ser restabelecido na remontagem.
Decomposição do amortecedor traseiro
Retire o suporte de regulação do amortecedor (3) contrariando o parafuso (2) e desapertando a porca (4).
Desaperte a contra-anilha (A) e a anilha (B) de regulação da mola, utilizando uma chave de arco ou ferramentas especìficas e retire a mola.
Verifique visualmente o amortecedor e identifique eventuais fugas de óleo ou outros inconvenientes.
Substitua o amortecedor, se necessário.
Recomposição do amortecedor traseiro
Insira a mola na caixa do amortecedor com a parte terminal cónica virada para a união inferior.
Aperte a anilha de regulação da mola (B) até obter o comprimento (L) anteriormente medido.
Nota
Uma volta completa da anilha de regulação varia o comprimento da mola em 1,5 mm.
Aperte a contra-anilha (A) contra a anilha (B).
Lubrifique com massa especìfica a rosca e a parte inferior do parafuso (2) e o plano de junção da porca (4).
Volte a montar o suporte de regulação do amortecedor (3) inserindo o parafuso (2) e inserindo a porca (4).
Nota
Insira o parafuso (2) pelo lado com o parafuso de regulação (C).
Aperte a porca (4) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Remontagem da suspensão traseira
Lubrifique com massa prescrita a rosca e a parte inferior do parafuso do amortecedor.
Insira a parte superior do amortecedor no orifìcio no subchassi traseiro apertando a porca (6).
Oriente o amortecedor traseiro com o parafuso de pré-carga (C) como mostra a figura.
Instale a extremidade inferior do amortecedor na forquilha.
Lubrifique a rosca, a parte inferior e o diâmetro de deslizamento do parafuso de fixação inferior (5) e insira-o na forquilha pelo lado esquerdo.
Bloqueie a porca (5) e a porca de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Volte a montar o selim (Secção E 3, Remontagem do selim).