4 - | Comando do travão traseiro

1 | Parafuso especial

2 | Junta de vedação

3 | Tubo do travão traseiro

4 | Passa-tubo

5 | Cavilha

6 | Mola

7 | Parafuso de regulação

8 | Anel de borracha

9 | Alavanca de comando do travão

10 | Porca

11 | Fixação rápida

12 | Anilha

13 | Interruptor

14 | Bucha

15 | Forquilha

16 | Tubo

17 | Bomba do travão traseiro

18 | Parafuso

19 | Haste de regulação

20 | Protecção anti-pó

21 | Parafuso

22 | Tampão

23 | Depósito de óleo completo

24 | Junta de vedação OR

25 | Porca

Catálogo de peças sobresselentes

REAR BRAKE

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem da bomba do travão traseiro
Atenção
O fabricante da bomba do travão, considerando a grande importância em termos de segurança deste componente, recomenda que não intervenha de forma nenhuma no interior da bomba. Uma revisão efectuada incorrectamente pode pôr em sério risco a segurança do piloto.
As operações de substituição devem limitar-se à alavanca de comando, ao grupo do depósito com os respectivos componentes de fixação e à fixação da bomba.

Operações | Referência Secção
Esvazie o circuito dos travões | D 4, Esvaziamento do circuito do sistema de travagem

Desaperte o parafuso (21) e retire o depósito do óleo (23) incluindo o tubo (16).
Retire a placa de suporte do patim (Secção H 4, Desmontagem dos patins).
Desaperte os parafusos (18) de fixação da bomba do travão hidráulico traseiro (17) da placa de suporte do patim (A).
Desaperte o parafuso especial (1) da bomba (17), recuperando as duas anilhas (2).
Desaperte o perno (5) de fixação da alavanca de comando do travão traseiro ao suporte do patim e retire a mola (6), a alavanca do pedal completa (9) e o anel OR (24).
Decomposição do comando do travão traseiro
A bomba do travão é fornecida completa e não é possìvel substituir os componentes internos.
Para a decomposição dos componentes externos do grupo da bomba, siga as indicações da vista explodida no inìcio do capìtulo.
No caso de substituição do casquilho (14) interno do pedal do travão (9), monte o novo casquilho utilizando uma prensa e colocando-a à altura de 2 mm da face externa do pedal.
Desmonte os vários componentes do sistema consultando a vista explodida no inìcio do capìtulo.
Atenção
Depois de efectuar uma intervenção no comando do travão traseiro, é necessário verificar a posição do pedal do travão seguindo as instruções indicadas na Secção D 4, Regulação da posição do pedal de comando da caixa de velocidades e do travão traseiro.
Remontagem da bomba do travão traseiro
Lubrifique o anel OR (24) e insira-o também no perno (5).
Lubrifique também o outro anel OR (24).
Monte a mola (6) e o perno de rotação (5) nas placas de suporte do patim, encostando o perno e posicionando a mola (6) como mostra a figura.
Na parte roscada do perno (5), aplique trava-roscas.
Para a remontagem da bomba, efectue as operações de desmontagem na ordem inversa; em particular, aperte os parafusos (18) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Nota
No caso de substituição da tubagem da bomba-pinça (3) e bomba-depósito (16), é necessário ter especial atenção à orientação das uniões na bomba.
Oriente os tubos (3) e (16) como indicado na figura, depois aperte o parafuso (1) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Em caso de desmontagem do grupo da haste (19), da mola (11) e da forquilha (15), volte a montá-lo apertando a porca (25) na haste (19); de seguida, aperte a haste na forquilha (15) até obter a medida indicada na figura.
Bloqueie a haste e aperte a porca (25) contra a forquilha (15) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Monte a haste de comado do travão traseiro completa no perno de rotação (9), bloqueando-a com a respectiva mola (11).
Nesta altura, insira a outra extremidade da haste (19) no interior da bomba (1), depois de lubrificá-la com massa prescrita.
Instale a placa de suporte do patim no chassi (Secção H 4, Remontagem dos patins).

Operações | Referência Secção
Enchimento do circuito dos travões | D 4, Enchimento do circuito de travagem

Posicionamento do tubo do travão traseiro