3 - | Comando freno anteriore

1 | Pompa freno anteriore

2 | Leva grano

3 | Tampone in gomma

4 | Dado

5 | Micro interruttore

6 | Ricambio perno leva

7 | Tubo pompa pinza

8 | Ricambio tappo

9 | Ricambio oblò

10 | Ricambio cavallotto

11 | Vite speciale

12 | Guarnizione

13 | Vite

14 | Rosetta

15 | Passacavo

16 | Gommino

Catalogo ricambi

Freno anteriore

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio pompa freno idraulico anteriore
Attenzione
La casa costruttrice della pompa freno, considerando l'importanza in termini di sicurezza che riveste questo componente, suggerisce di non intervenire in nessun modo all'interno della pompa. Una revisione non eseguita correttamente può mettere in serio pericolo l'incolumità del pilota e del passeggero.
Le operazioni di sostituzione si devono limitare; alla leva di comando, al gruppo serbatoio con relativi componenti di fissaggio e al fissaggio pompa.

Operazioni | Riferimento Sezione
Svuotamento dell'impianto frenante | D 4, Svuotamento circuito impianto frenante
Scollegare il tubo comando freno dal gruppo pompa | G 3, Smontaggio impianto freno anteriore
Smontare gli specchi retrovisori | E 1, Smontaggio specchietti retrovisori

Svitare le viti (10) di fissaggio e rimuovere il gruppo pompa freno anteriore (1) dal manubrio.
Per la scomposizione dei componenti del gruppo pompa (1) fare riferimento all'esploso riportato a inizio capitolo.
Rimontaggio pompa freno idraulico anteriore
Attenzione
Una tubazione mal posizionata può causare un malfunzionamento dell'impianto frenante e può ostacolare le parti in movimento del motociclo. Rispettare l'orientamento rappresentato in figura.
Posizionare la linea (A) di guarnizione tra cavallotto e corpo pompa (1) allineata alla punzonatura (B) sul manubrio.
Avvitare le due viti del cavallotto (10) di fissaggio pompa freno anteriore sul manubrio. Serrare le viti del cavallotto (10) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) partendo da quella superiore, indicata con una freccia e poi procedendo con sequenza 1-2-1. Nel caso si sia intervenuti sulla tubazione comando freno anteriore, seguire quanto riportato alla Sez. G 3, Rimontaggio impianto freno anteriore.

Operazioni | Riferimento Sezione
Ricollegare il tubo comando freno alla pompa | G 3, Rimontaggio impianto freno anteriore
Riempimento dell'impianto frenante | D 4, Riempimento circuito impianto frenante
Rimontare gli specchi retrovisori | E 1, Rimontaggio specchietti retrovisori