5 - | Basculante trasero

1 | Patìn de la cadena

2 | Tornillo

3 | Tornillo especial

4 | Anillo elástico

5 | Arandela

6 | Junta de goma antivibración

7 | Basculante trasero

8 | Tuerca

9 | Anillo

10 | Perno de la rueda trasera

11 | Cursor

12 | Tornillo de regulación

13 | Guardabarros trasero

14 | Perno

15 | Tornillo

16 | Tuerca

17 | Espesor

18 | Eje del basculante

19 | Tornillo

Catálogo de recambios

Basculante trasero y cadena

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del basculante trasero

Operaciones | Referencia Sección
Desmontar la rueda trasera | G 4, Desmontaje de la rueda trasera
Desmontar la transmisión secundaria | G 8, Transmisión secundaria
Desmontar la pinza del freno trasero | G 6, Desmontaje del freno trasero
Desmontar los estribos | H 4, Desmontaje de los estribos
Extraer el amortiguador del basculante trasero | G 7, Desmontaje del amortiguador trasero

Desenroscar los tornillos de fijación (2) del patìn de la cadena (1) y quitarlo del basculante.
Sosteniendo la tuerca (16) aflojar el tornillo (15) del lado izquierdo del perno del basculante.
Con un punzón adecuado empujar el perno (18) hacia fuera hasta que el basculante se separe del motor.
Desmontar el basculante (8) del bastidor.
Recuperar los dos espesores (17).
Control del perno del basculante
Controlar la distorsión del perno (18) del basculante con un comparador:
- apoyar el perno (18) sobre dos bases iguales;
- girar el perno y mover horizontalmente el instrumento;
- leer el valor de la distorsión.
Valor lìmite: (0,3 mm) (Sección C 1.1, Rueda trasera).
Sustituir los pernos que presenten grietas, deformaciones o una distorsión superior al lìmite recomendado.
Control del juego axial del basculante
La elección de los espesores (17) es necesaria durante el montaje del basculante.
Para verificar el juego axial:
colocar un espesor (17) de 1,8 mm a ambos lados del motor;
mantener apoyada en el motor la rama izquierda del basculante (8) y medir con un calibre de espesores o con espesores calibrados el juego del otro lado.
Puede haber un juego lateral de hasta 0,1 mm.
Si la hoja de 0,10 mm entra con dificultad, no es necesario añadir otros espesores. Para restablecer el juego se pueden añadir espesores de 0,20 mm y 0,10 mm .
Ejemplo:

Juego medido | Espesores del lado izquierdo | Espesores del lado derecho
0,10 | - | n°1 de 0,10 mm
0,20 | n°1 de 0,10 mm | n°1 de 0,10 mm
0,50 | n°1 de 0,20 mm | n°1 de 0,20 mm + n°1 de 0,1 mm

Importante
El paquete de espesores más grueso se debe montar del lado derecho del basculante.
El espesor más delgado debe estar en contacto con el basculante.
NO montar espesores de 0,1 mm del lado izquierdo.
El paquete de espesores izquierdo debe ser máx. 2 mm (1,8+0,2 máx.).
La oscilación lateral del extremo trasero del basculante debe ser de menos de 1 mm.
Montaje del basculante trasero
Aplicar grasa a ambos lados del espesor (17) durante la verificación del juego axial (ver el párrafo “Control del juego axial del basculante” de este capìtulo). Colocar el basculante (8) sobre el motor interponiendo el espesor (17) del lado izquierdo.
Introducir el perno (18) engrasado con el anillo Seeger (5) del lado izquierdo del basculante aproximadamente hasta la mitad de su longitud. Empujar el brazo izquierdo del basculante contra el motor y colocar el espesor (17) entre el brazo derecho y el motor. Introducir el perno completamente sin dañar los espesores (17).
Introducir el otro anillo Seeger (4). Apretar los tornillos (17) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar el patìn de la cadena (1) en el basculante introduciendo los tornillos (2) y enganchando la lengüeta (A) en el brazo izquierdo como muestra la figura.
Apretar los tornillos (2) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).

Operaciones | Referencia Sección
Montar el amortiguador y el tirante en el basculante trasero | G 7, Recomposición del amortiguador trasero
Montar el tubo de escape del cilindro vertical | L 8, Montaje del sistema de escape
Montar la pinza del freno trasero | G 6, Montaje del sistema de freno trasero
Montar la transmisión secundaria | G 8, Transmisión secundaria
Montar el guardabarros trasero | E 4, Montaje del guardabarros delantero
Montar la rueda trasera | G 4, Montaje de la rueda trasera