7 - | Faro trasero - portamatrìcula y dispositivos de apertura

1 | Paragotas

2 | Faro trasero

3 | Portamatrìcula

4 | Indicador de dirección derecho

5 | Indicador de dirección izquierdo

6 | Placa

7 | Tornillo

8 | Tornillo

9 | Arandela

10 | Tornillo

11 | Brida

12 | Tuerca

13 | Catadióptrico

14 | Arandela

15 | Fijación rápida

16 | Tornillo

17 | Placa

18 | Junta de goma antivibración

19 | Tornillo especial

20 | Tornillo

21 | Tuerca

22 | Tornillo

23 | Fijación rápida

24 | Placa

25 | Tornillo

26 | Cerrojo

27 | Cerradura del asiento

28 | Abrazadera

29 | Palanca cerrojo

30 | Tornillo

31 | Cerrojo

Catálogo de recambios

Portamatrìcula - faro trasero
Bastidor

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del grupo faro trasero - bloque - portamatrìcula
Desmontar el asiento (Sección E 3, Desmontaje del asiento).
Desconectar del cableado principal el conector (A) del cableado trasero (Sección P 1, Disposición de los cableados en la motocicleta).
Destornillar los cuatro tornillos (25) y desmontar el grupo faro trasero - portamatrìcula del bastidor trasero como muestra la figura.
Aflojar y quitar los tornillos (30).
Sosteniendo los tornillos especiales (19) destornillar los tornillos (10) y desmontar la placa (24) del grupo faro trasero - portamatrìcula: recuperar las arandelas (9).
Destornillar los tornillos (22) y desmontar el faro trasero (2); recuperar las fijaciones rápidas (23).
Desmontaje de los indicadores de dirección traseros
Desmontar el portamatrìcula (3) del paragotas (1) aflojando los tornillos (7).
Las siguientes operaciones se refieren al lado izquierdo del vehìculo, pero son válidas para ambos lados.
Desconectar del cableado principal el indicador de dirección izquierdo.
Operando del lado interno destornillar y quitar el tornillo de fijación (8) y recuperar la placa (17).
Sacar el indicador por el lado externo prestando atención al cableado.
Montaje de los indicadores de dirección traseros
Las siguientes operaciones se refieren al lado izquierdo del vehìculo, pero son válidas para ambos lados.
Introducir el cableado y el indicador de dirección izquierdo (5) en el orificio de fijación del portamatrìcula (3).
Poner la placa (17).
Introducir y apretar el tornillo de fijación (8) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Conectar el cableado del indicador de dirección izquierdo al cableado principal.
Unir el portamatrìcula (3) al paragotas (1) apretando los tornillos (7) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montaje del grupo faro trasero - bloque - portamatrìcula
Montar el faro trasero (2) sobre el portamatrìcula (3) introduciendo los tornillos (22).
Apretar los tornillos (22) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar la placa (24) sobre el grupo faro trasero - portamatrìcula fijándola con los cuatro tornillos (10) con las arandelas (9).
Sosteniendo los tornillos especiales (19) apretar los tornillos (10) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Colocar los tornillos (30) sobre la placa (24) y apretarlos con el par de apriete prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar el grupo faro trasero - portamatrìcula en el bastidor trasero como muestra la figura.
Introducir y apretar los cuatro tornillos (25) y apretarlos con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Desmontaje del dispositivo de apertura del asiento
Desmontar el grupo faro trasero - portamatrìcula del bastidor trasero y la placa (24) como se indica en el apartado anterior.
Separar el paragotas (1) del portamatrìcula (3) destornillando los tornillos (7).
Sacar el pestillo (A) y soltar el cable de la cerradura (26) de la palanca del cerrojo (31).
Sacar el pestillo (B) y soltar el cable de la cerradura (26) de la palanca de la cerradura (29).
Destornillar la tuerca (28), desmontar la palanca (29) y extraer la cerradura del asiento (27).
Montaje del dispositivo de apertura del asiento
Introducir la cerradura del asiento (27) en el alojamiento del paragotas (1), insertando las aletas (C) en las ranuras (D) como muestra la figura.
Introducir la palanca de la cerradura (29) insertando las aletas (C) en las ranuras (E) como muestra la figura.
Introducir la tuerca (28) en la cerradura del asiento (27) y apretarla con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Poner el cable de la cerradura (26) en el paragotas (1) como muestra la figura.
Montar el pestillo (B) en la palanca de la cerradura (29) y el pestillo (A) en el cerrojo (31).
Montar el paragotas (1) en el portamatrìcula (3) apretando los tornillos (7) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar el grupo faro trasero - portamatrìcula en el bastidor trasero y la placa (24) como se indica en el apartado anterior.
Desmontaje del portamatrìcula
Desenroscar los tornillos (16) y quitar el portamatrìcula (6).
Notas
En la versión para EE.UU. la placa (6) es diferente y presenta un soporte con catadióptricos laterales (13).
Montaje del portamatrìcula
Para el montaje hay que seguir el procedimiento inverso al desmontaje; aplicar sellador a los tornillos (16) y apretarlos en la secuencia indicada y apretar las tuercas (21) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
H