H

7 - | Fanale posteriore-portatarga e dispositivi di apertura

1 | Paraspruzzi

2 | Fanale posteriore

3 | Tegolino portatarga

4 | Indicatore di direzione destro

5 | Indicatore di direzione sinistro

6 | Piastra

7 | Vite

8 | Vite

9 | Rosetta

10 | Vite

11 | Staffa

12 | Dado

13 | Catadiottro

14 | Rosetta

15 | Fissaggio rapido

16 | Vite

17 | Piastrino

18 | Antivibrante

19 | Vite speciale

20 | Vite

21 | Dado

22 | Vite

23 | Fissaggio rapido

24 | Piastra

25 | Vite

26 | Chiavistello

27 | Serratura sella

28 | Ghiera

29 | Leva chiavistello

30 | Vite

31 | Chiavistello

Catalogo ricambi

Portatarga - fanale posteriore
Telaio

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio gruppo fanale posteriore - tegolino - portatarga
Rimuovere la sella (Sez. E 3, Smontaggio sella).
Scollegare il connettore (A) cablaggio posteriore dal cablaggio principale (Sez. P 1, Disposizione dei cablaggi sul motociclo).
Svitare le quattro viti (25) e sfilare il gruppo fanale posteriore-portatarga dal telaietto posteriore come mostrato in figura.
Svitare e rimuovere le viti (30).
Contrastando le viti speciali (19) svitare le viti (10) e rimuovere la piastra (24) dal gruppo fanale posteriore-portatarga: recuperare le rosette (9).
Svitare le viti (22) e rimuovere il fanale posteriore (2); recuperare i fissaggi rapidi (23).
Smontaggio indicatori di direzione posteriori
Scomporre il tegolino portatarga (3) dal paraspruzzi (1), svitando le viti (7).
Le seguenti operazioni sono riferite al lato sinistro del motoveicolo, ma sono valide per entrambi i lati.
Scollegare il cablaggio dell'indicatore di direzione sinistro dal cablaggio principale.
Operando dal lato interno svitare e togliere la vite di fissaggio (8) e recuperare il piastrino (17).
Sfilare la freccia dal lato esterno facendo particolare attenzione al cablaggio dell'indicatore di direzione.
Rimontaggio indicatori di direzione posteriori
Le seguenti operazioni sono riferite al lato sinistro del motoveicolo, ma sono valide per entrambi i lati.
Inserire il cablaggio e l'indicatore di direzione sinistro (5) nel foro di fissaggio sul tegolino portatarga (3).
Posizionare il piastrino (17).
Impuntare e serrare la vite di fissaggio (8) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Collegare il cablaggio dell'indicatore di direzione sinistro al cablaggio principale.
Unire il tegolino (3) al paraspruzzi (1) serrando le viti (7) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontaggio gruppo fanale posteriore - tegolino - portatarga
Montare il fanale posteriore (2) sul tegolino portatarga (3) impuntando le viti (22).
Serrare le viti (22) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontare la piastra (24) sul gruppo fanale posteriore - portatarga fissandola con le quattro viti (10) comprensive di rosette (9).
Contrastando le viti speciali (19) serrare le viti (10) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Impuntare le viti (30) sulla piastra (24) e serrarle alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontare il gruppo fanale posteriore - portatarga sul telaietto posteriore inserendolo come mostrato in figura.
Impuntare e serrare le quattro viti (25) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Smontaggio dispositivo apertura sella
Rimuovere il gruppo fanale posteriore - portatarga dal telaietto posteriore e la piastra (24) come indicato al paragrafo precedente.
Separare il paraspruzzi (1) dal tegolino portatarga (3) svitando le viti (7).
Rimuovere il nottolino (A) e liberare il cavo serratura (26) dalla leva chiavistello (31).
Rimuovere il nottolino (B) e liberare il cavo serratura (26) dalla leva serratura (29).
Svitare il dado (28), rimuovere la leva (29) e sfilare la serratura sella (27).
Rimontaggio dispositivo apertura sella
Inserire la serratura sella (27) nella sede del paraspruzzi (1), inserendo le alette (C) negli scassi (D) come mostrato in figura.
Inserire leva serratura (29) inserendo le alette (C) negli scassi (E) come mostrato in figura.
Impuntare il dado (28) sulla serratura sella (27) e serrarlo alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Posizionare il cavo serratura (26) sul paraspruzzi (1), come mostrato in figura.
Rimontare il nottolino (B) nella leva serratura (29) e il nottolino (A) nel chiavistello (31).
Rimontare il paraspruzzi (1) sul tegolino portatarga (3) serrando le viti (7) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontare il gruppo fanale posteriore - portatarga sul telaietto posteriore e la piastra (24) come indicato al paragrafo precedente.
Smontaggio portatarga
Svitare le viti (16) e rimuovere la piastra portatarga (6).
Note
Nella versione USA la piastra (6) è differente ed è presente una staffa con catadiottro laterali (13).
Rimontaggio portatarga
Per il rimontaggio eseguire le operazioni di smontaggio in ordine inverso; in particolare applicare frenafiletti prescritto alle viti (16) e serrarle nella sequenza indicata e serrare i dadi (21) alla coppia di serraggio prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).