3 - | Tabelle regelmäßige Instandhaltung

Planmäßige Instandhaltungsarbeiten: durch den Vertragshändler

Verzeichnis der Arbeiten mit Eingriff (Kilometer-/Meilenleistung oder Zeit*) | km mal 1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
mi mal 1000 | 0,6 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5
Monate | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
Motorölwechsel | • | • | • | • | • | •
Austausch des Motorölfilters | • | • | • | • | • | •
Reinigung des Motorölansaugfilters |  |  |  | • |  |
Kontrolle des Motoröldrucks |  |  | • |  | • |
Kontrolle und/oder Einstellung des Ventilspiels (1) |  | • | • | • | • | •
Spannungskontrolle der Zahnriemen (1) |  | • |  | • |  | •
Austausch der Zahnriemen |  |  | • |  | • |
Kontrolle und Reinigung der Zündkerzen. Sie ggf. austauschen |  |  | • |  | • |
Kontrolle und Reinigung des Luftfilters (1) |  | • |  | • |  | •
Austausch des Luftfilters |  |  | • |  | • |
Kontrolle Synchronisierung und Standgas am Drosselklappenkörper (1) |  | • | • | • | • | •
Kontrolle des Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstands | • | • | • | • | • | •
Wechsel der Brems- und Kupplungsflüssigkeit |  |  |  | • |  |
Kontrolle und Einstellung der Brems- und Kupplungssteuerungen |  | • | • | • | • | •
Kontrolle/Schmierung der Gas-/Startersteuerung |  | • | • | • | • | •
Kontrolle des Reifendrucks und -verschleißes | • | • | • | • | • | •
Kontrolle der Bremsbeläge. Sie ggf. austauschen | • | • | • | • | • | •
Kontrolle der Lenkkopflager |  |  | • |  | • |
Kontrolle der Antriebskettenspannung, -ausrichtung und -schmierung | • | • | • | • | • | •
Kontrolle des Kupplungsscheibenpakets. Ggf. austauschen (1) |  | • | • | • | • | •
Kontrolle der elastischen Hinterradkupplung |  |  | • |  | • |
Kontrolle der Radnabenlager |  |  | • |  | • |
Kontrolle der Beleuchtungs- und Anzeigevorrichtungen |  | • | • | • | • | •
Anzugskontrolle der Befestigungsmuttern der Motorschraube am Rahmen |  | • | • | • | • | •
Kontrolle des Seitenständers |  | • | • | • | • | •
Anzugskontrolle der Vorderradmutter |  | • | • | • | • | •
Anzugskontrolle der Hinterradmutter |  | • | • | • | • | •
Kontrolle der äußeren Kraftstoffleitungen |  | • | • | • | • | •
Gabelölwechsel |  |  |  | • |  |
Dichtheitskontrolle Ölfüllung von Vorderradgabel und Federbein |  | • | • | • | • | •
Kontrolle der Ritzelbefestigung |  | • | • | • | • | •
Allgemeines Schmieren und Einfetten |  | • | • | • | • | •
Kontrolle und Aufladen der Batterie |  | • | • | • | • | •
Testfahrt des Motorrads | • | • | • | • | • | •
Allgemeine Reinigung |  | • | • | • | • | •

* Instandhaltungseingriff bei zuerst eintretenden Intervall (km, mi oder Monate).
(1) Arbeit nur bei Erreichen der vorgegebenen Kilometer-/Meilenleistung.
Planmäßige Instandhaltungsarbeiten: durch den Kunden

Verzeichnis der Arbeiten mit Eingriff (Kilometer-/Meilenleistung oder Zeit*) | km mal 1000 | 1
mi mal 1000 | 0,6
Monate | 6
Kontrolle des Motorölstands | •
Kontrolle des Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstands | •
Kontrolle des Reifendrucks und -verschleißes | •
Kontrolle der Antriebskettenspannung und -schmierung | •
Kontrolle der Bremsbeläge. Bei Bedarf den Vertragshändler zum Austausch aufsuchen | •

* Instandhaltungseingriff bei zuerst eintretenden Intervall (km, mi oder Monate).