2 - | Carenado

1 | Tapa depósito derecha

2 | Tapa depósito izquierda

3 | Tapa depósito delantera

4 | Tornillo

5 | Tapa depósito trasera

6 | Espaciador

7 | Tornillo

8 | Fijación rápida

9 | Tornillo especial

10 | Arandela de nailon

11 | Tornillo

12 | Tornillo

Catálogo de recambios

Depósito (cover)

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje de los carenados del depósito
Desmontar el asiento (Sección E 3, Desmontaje del asiento).
Desenroscar los tornillos (7) y (12) de fijación de la tapa del depósito delantero (3) sin quitarlo.
Destornillar los tornillos (4) y (11) y sacar la tapa del depósito derecha (1) e izquierda (2) desenganchando las lengüetas (A) de las ranuras (B) de la tapa (5) trasera: recuperar las arandelas de nailon (10).
Quitar la tapa del depósito delantero (3) y recuperar los espaciadores (6).
Desenroscar los tornillos especiales (9) y quitar la tapa del depósito trasera (5).
Montaje de los carenados del depósito
Poner la tapa del depósito trasera (5) en el depósito introduciendo los tornillos especiales (9).
Apretar con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) los dos tornillos especiales (9) superiores.
Comprobar que en la tapa del depósito delantera (3) estén los cuatro casquillos (6) con el extremo de diámetro mayor hacia arriba (como muestra la figura).
Poner la tapa del depósito delantera (3) sobre el depósito de combustible.
Montar la tapa del depósito derecha (1) insertando las lengüetas (A) en las ranuras (B) de la tapa trasera (5).
Introducir los tornillos (11) con las arandelas de nailon (10) y los tornillos (11) en la tapa del depósito derecha (1) e izquierda (2).
En la tapa del depósito delantera (3) introducir los tornillos (7) y (12).
Apretar los tornillos (12) y (7) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) empezando por los de adelante.
Apretar los tornillos (4) y (11) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
1