1 - | エンジン一式の取り外し - 取り付け

1 | エンジン

2 | ネジ切りピン

3 | ナット

4 | フレーム

5 | スイングアームシャフト

交換部品カタログ

FRAME
SWINGARM AND DRIVE CHAIN

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
エンジンの取り外し
エンジンを取り外すには、一連の構成部品を車体から取り外す必要があります。
この取り外し作業の大部分は、それぞれの関連セクションで詳しく説明されています。
次の図に、取り外す必要のある部分を順序に従って示し、その作業手順が記載されているセクションも示します。
ここでは、図に示されたすべての構成部品を取り外した後の作業について説明します。
エンジンの下に支持台を置きます。
エンジン (1) を固定している前方と後方のネジ (2) から、車体右側のナット (3) を緩めて外します。
スイングアームシャフト (5) を抜き取り、スイングアームをエンジン (1) から取り外します (セクション G 5,“リアスイングアームの取り外し”を参照)。
フレーム (4) からエンジンユニット一式 (1) を抜き取ります。
エンジンの取り付け
エンジンの取り付け作業は、この前で説明された取り外し作業と逆の手順で行います。
重要
正しいシムをエンジンとスイングアームの間に取り付けます (セクション G 5,“スイングアームの取り付け”を参照)。
固定ネジ (2) のナット (3) に潤滑剤を塗布します。
ナット (3) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“エンジン締め付けトルク”を参照してください。