7 - | Aspirazione aria

1 | Fascetta

2 | Tubo sfiato olio

3 | Bussola

4 | Calotta

5 | Perno

6 | Vite

7 | Ghiera

8 | Coperchio scatola filtro

9 | Elemento filtrante

10 | Supporto

11 | Fascetta

12 | Tubo

13 | Vite

14 | Valvola di sfiato

15 | Anello OR

16 | Vite

17 | Distanziale

18 | Scatola filtro aria

19 | Gommino

Catalogo ricambi

COPPIA SEMICARTERS
Aspirazione aria - sfiato olio

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio scatola filtro aria

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere il serbatoio carburante | L 2, Smontaggio serbatoio carburante
Rimuovere la batteria | P 2, Supporto batteria
Rimuovere il connettore della centralina | M 3, Smontaggio centralina elettronica
Scollegare il cavo motorino avviamento/teleruttore | P 3, Smontaggio motorino avviamento

Scollegare il tubo sfiato olio (2) allentando le fascette (1).
Liberare il tubo di drenaggio (12) dal coperchio (V) sul coperchio alternatore (Sez. N 8, Smontaggio coperchio alternatore).
Scollegare i cavi (A) della bobina testa orizzontale (B) e della bobina testa verticale (C) alle due rispettive candele.
Scollegare i connettori (D) delle bobine dal cablaggio principale (Sez. P 1, Disposizione dei cablaggi sul motociclo).
Allentare le fascette (E) dei manicotti (F).
Svitare le viti (16) e recuperare i distanziali (17), estrarre verso l'alto la scatola filtro, facendo attenzione ai gommini (19).
Scomposizione scatola filtro aria
Rimuovere dalla scatola filtro il tubo di drenaggio (12) e il tubo di sfiato olio (2) allentando le fascette (11) e (1).
Rimuovere i seguenti componenti elettrici:

A | Centralina (Sez. M 3, Centralina elettronica);

B | Teleruttore avviamento (Sez. P 3, Teleruttore avviamento);

C | Supporto batteria (Sez. P 2, Supporto batteria);

D | Bobine (Sez. M 3, Bobina).

Note
Per la rimozione del filtro aria procedere come riportato alla Sez. D 4, Sostituzione e pulizia filtri aria.
Ricomposizione scatola filtro aria
Nel rimontaggio effettuare tutte le operazioni di smontaggio in ordine inverso, posizionando i cablaggi come indicato alla Sez. P 1, Disposizione dei cablaggi sul motociclo.
Smontaggio valvola sfiato olio
Svitare la vite (13) e rimuovere la valvola sfiato olio (14) dal semicarter.
Verificare le condizioni degli anelli OR (15) ed eventualmente sostituirlo.
Rimontaggio valvola sfiato olio
Lubrificare con olio motore i due anelli OR (15).
Inserire la valvola sfiato olio (14) nel foro del semicarter lato frizione allineando il foro (G) della valvola con il foro filettato (H) del semicarter e impuntando la vite (13).
Serrare la vite (13) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontaggio scatola filtro aria
Assicurarsi che sulla scatola filtro siano montati i gommini (19).
Verificare che le fascette (E) siano posizionate correttamente sui collettori d'aspirazione (F), con le viti di fissaggio posizionate come mostrato in figura.
Posizionare la scatola filtro completa sul corpo farfallato.
Avvitare e serrare alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) le viti (16) con distanziali (17) sulla scatola filtro.
Serrare alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) le fascette (E) dei manicotti (G).
Collegare i cavi (A) della bobina testa orizzontale (B) e della bobina testa verticale (C) alle due rispettive candele.
Collegare i connettori (D) delle bobine dal cablaggio principale (Sez. P 1, Disposizione dei cablaggi sul motociclo).
Riposizionare il tubo sfiato olio (2) con la fascetta (1) sulla valvola di sfiato olio e serrare la fascetta (1) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Bloccare il tubo di drenaggio (12) con le fascette al telaio e sotto al coperchio (V) del coperchio alternatore (Sez. N 8, Rimontaggio coperchio alternatore).

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare la batteria | P 2, Rimontaggio batteria
Collegare il cavo motorino avviamento/teleruttore | P 3, Rimontaggio motorino avviamento
Collegare il connettore della centralina | M 3, Rimontaggio centralina elettronica
Rimontare il serbatoio carburante | L 2, Rimontaggio serbatoio carburante

Posizione tubo blow-by
Posizione tubo drenaggio scatola filtro aria