1 - | Controlos preliminares

Precauções para o primeiro perìodo de utilização da moto
Velocidade de rotação máxima
Velocidade de rotação a respeitar no perìodo de rodagem e na utilização normal:

1 | até 1000 km;

2 | de 1000 a 2500 km.

Velocidade de rotação máxima até 1000 km
Durante os primeiros 1000 km de utilização, preste atenção ao conta-rotações: não deve nunca ultrapassar-se o valor de 5500÷6000 min-¹. Nas primeiras horas de utilização da moto, é aconselhável variar continuamente a carga e o regime de rotações do motor, mantendo-o, porém, sempre dentro do limite indicado.
Para isso, são muito úteis as estradas com curvas e inclinações, onde o motor, os travões e as suspensões são submetidos a uma rodagem eficaz. Durante os primeiros 100 km, utilize os travões com cuidado, evitando travagens bruscas e prolongadas, para permitir um assentamento correcto do material de atrito das pastilhas nos discos do travão. Para permitir uma adaptação recìproca de todas as partes mecânicas em movimento e principalmente para não prejudicar o funcionamento duradouro dos órgãos principais do motor, é aconselhável não efectuar acelerações demasiado bruscas e não manter o motor a um número de rotações elevado durante muito tempo, sobretudo nas subidas. É também aconselhável controlar frequentemente a corrente, tendo o cuidado de lubrificá-la, se necessário.
Velocidade de rotação máxima de 1000 a 2500 km
O utilizador poderá exigir do motor um melhor desempenho, mas nunca se deve ultrapassar 7000 min-¹. Se estas recomendações forem seguidas estrita e escrupulosamente, a duração do motor será maior e menor será a necessidade de revisões ou ajustes.
Importante
Durante o perìodo de rodagem, respeite à risca o programa de manutenção e as revisões aconselhadas no manual de garantia. O não cumprimento destas normas exime a Ducati Motor Holding S.p.A. de qualquer responsabilidade por eventuais danos no motor e na sua duração.
Controlos antes do arranque
Atenção
O incumprimento das inspecções antes do arranque pode provocar danos ao veìculo e lesões graves ao piloto.
Antes de iniciar uma viagem, verifique os seguintes pontos:
Combustìvel no depósito
Verifique o nìvel de combustìvel no depósito. Se necessário, reabasteça (Secção C 2, Abastecimentos e lubrificantes).
Nìvel de óleo no motor
Verifique o nìvel de óleo no cárter através do visor de inspecção. Se necessário, ateste com o óleo prescrito (Secção C 2, Abastecimentos e lubrificantes).
Lìquido dos travões e da embraiagem
Verifique o nìvel do lìquido nos respectivos depósitos.
Condições dos pneus
Verifique a pressão e o nìvel de desgaste dos pneus (Secção C 1.1, Roda dianteira/Jante traseira).
Funcionamento dos comandos
Accione as alavancas e os pedais de comando dos travões, da embraiagem, do acelerador, da caixa de velocidades e verifique o seu funcionamento.
Luzes e sinalizações
Verifique a integridade das lâmpadas de iluminação, de sinalização e o funcionamento da buzina. Em caso de lâmpadas fundidas, substitua-as por outras idênticas (Secção C 1.1, Luzes/instrumentos).
Apertos com chave
Verifique o bloqueio do tampão do depósito e do selim.
Cavalete
Verifique o funcionamento (Secção P 6, Dispositivos de segurança e protecção) e o correcto posicionamento do cavalete lateral (Secção H 5, Cavaletes).