5 - | Béquilles

1 | Béquille

2 | Vis

3 | Support

4 | Vis

5 | Contacteur

6 | Ressort intérieur

7 | Ressort complet

8 | Plaque

9 | Axe de rotation

10 | Écrou

Catalogue des pièces détachées

Béquilles

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose de la béquille latérale
Dévisser et remettre la vis (A) de fixation du support du repose-pied gauche (C) au moteur.
Desserrer la vis (B) et libérer le support du repose-pied gauche (C) du bloc moteur.
Débrancher le connecteur (5) du contacteur de la béquille (1) du faisceau principal.
Dévisser les deux vis (2) fixant le support (3) de la béquille au moteur et déposer la béquille latérale complète.
Démontage de la béquille latérale
Dévisser la vis (4) de fixation et déposer le contacteur (5) de la béquille.
Décrocher les ressorts (6) et (7) de rappel de la béquille de la plaque (8) du support de béquille (3) et les déposer.
Dévisser la broche (9) de fixation de la béquille à la plaque et déposer la béquille latérale (1) et l’écrou (10).
Inspection de la béquille latérale
Introduire la béquille dans la plaque et vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu et que les deux extrémités de la béquille ne sont pas pliées. En présence de signes de fracture, remplacer la béquille latérale.
Pour vérifier le contacteur (5), consulter la Sect. P 6, Contrôle des composants des dispositifs de sécurité et de protection.
Remontage de la béquille latérale
Enfiler la béquille latérale (1) préalablement graissée dans la plaque (3) et la fixer à l’aide de la broche (9) et de l’écrou (10). Serrer la broche (9) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Placer les ressorts (6) et (7) de rappel de la béquille et les fixer sur l’axe de la plaque (8) et sur la béquille (1).
Poser le contacteur (5) sur la plaque, en appui sur la broche (9).
Poser la vis (4) de fixation et la serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Repose de la béquille latérale
Placer la plaque (3) de soutien de la béquille entre le bloc moteur et la plaque du repose-pied gauche (C) et visser légèrement la vis (2).
Brancher le connecteur (5) du contacteur de la béquille latérale au faisceau principal de la moto.
Pour le cheminement du câble du contacteur de la béquille, consulter les planches des pages à la Sect. P 1, Cheminement des câbles sur la moto.
Visser la vis (A) sur la plaque de support du repose-pied (C). Serrer les vis (2), (A) et (B) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre), en suivant l’ordre indiqué.
H