5 - | スタンド

1 | スタンド

2 | ネジ

3 | マウントプレート

4 | ネジ

5 | スイッチ

6 | インナースプリング

7 | スプリング一式

8 | プレート

9 | ピボットボルト

10 | ナット

交換部品カタログ

STANDS

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
サイドスタンドの取り外し
エンジンに左側フットプレートマウント (C) を固定しているネジ (A) を緩めて外し、取り付けます。
ネジ (B) を緩め、左側フットプレートマウント (C) をエンジンユニットから取り外します。
スタンドスイッチ (1) のコネクター (5) を主配線から外します。
スタンドのマウントプレート (3) をエンジンに固定しているネジ (2) を緩めて外し、サイドスタンド一式を取り外します。
サイドスタンドの分解
固定ネジ (4) を緩めて外し、スタンドスイッチ (5) を取り外します。
スタンドのリターンスプリング (6) および (7) を、スタンドのマウントプレート (3) 上のプレート (8) から取り外します。
スタンドをマウントプレートに固定しているピボットボルト (9) を緩めて外し、サイドスタンド (1) とナット (10) を取り外します。
サイドスタンドの点検
スタンドをマウントプレートに取り付け、過度の遊びがないことと、スタンドの両端が軸に対して曲がっていないことを確認します。 亀裂が見られる場合は、サイドスタンドを交換してください。
スイッチ (5) の点検については、セクション P 6,“安全保護装置の構成部品の点検”を参照してください。
サイドスタンドの組み立て
サイドスタンド (1) に適量のグリースを塗布してから、マウントプレート (3) に挿入し、ピボットボルト (9) とナット (10) で固定します。 ピボットボルト (9) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
スタンドのリターンスプリング (6) および (7) を、プレート (8) とスタンド (1) に固定します。
スイッチ (5) をピボットボルト (9) に乗せるかたちでプレートに取り付けます。
固定ネジ (4) を取り付け、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
サイドスタンドの取り付け
スタンドのマウントプレート (3) をエンジンユニットと左側フットレストプレート (C) の間に取り付け、ネジ (2) を取り付けます。
サイドスタンドスイッチのコネクター (5) を車体の主配線に接続します。
スタンドスイッチのケーブルの取り回しについては、セクション P 1,“モーターサイクルの配線の取り回し”を参照してください。
ネジ (A) をフットレストマウントプレート (C) に取り付けます。 ネジ (2)、(A)、および (B) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。このとき指示されている順に従ってください。
H