2 - | Abastecimentos e lubrificantes

Abastecimentos | Tipo | dm³ (litros)
Depósito de combustìvel, incluindo uma reserva de 3,5 dm3 (litros) | Gasolina verde com um número de octanas de origem de, pelo menos, 95-98 RON | 15
Cárter do motor e filtro | SHELL Advance Ultra 4 | 3,1
Circuito dos travões diant./tras. e embraiagem | SHELL Advance Brake Dot 4 |
Protector para contactos eléctricos | SHELL Advance Contact Cleaner |
Forquilha dianteira | SHELL Advance Fork 7,5 ou DONAX TA | 538±2,5 cm3 (por haste)

Importante
Não é permitido o uso de aditivos no combustìvel ou nos lubrificantes.
Óleo do motor
Um bom óleo do motor possui qualidades especiais. Use apenas óleo do motor altamente detergente, certificado na embalagem como correspondente, ou superior, às necessidades de serviço SE, SF ou SG.
Viscosidade
SAE 15W-50
As outras viscosidades indicadas na tabela podem ser usadas se a temperatura média da zona de uso do motociclo estiver nos limites da gama indicada.