3 - | Tableau d’entretien périodique

Programme d’entretien : opérations réservées au concessionnaire

Liste des opérations et type d’intervention (échéance en kilomètres ou en durée d’utilisation*) | km. x1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
mi. x1000 | 0,6 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5
Mois | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
Vidange de l’huile moteur | • | • | • | • | • | •
Remplacement du filtre à huile moteur | • | • | • | • | • | •
Nettoyage du filtre d'aspiration huile moteur |  |  |  | • |  |
Contrôle de la pression de l’huile moteur |  |  | • |  | • |
Contrôle et/ou réglage du jeu aux soupapes (1) |  | • | • | • | • | •
Contrôle de la tension des courroies de distribution (1) |  | • |  | • |  | •
Remplacement des courroies de distribution |  |  | • |  | • |
Contrôle et nettoyage des bougies. Les remplacer si elles sont en mauvais état |  |  | • |  | • |
Remplacement et nettoyage du filtre à air (1) |  | • |  | • |  | •
Remplacement du filtre à air |  |  | • |  | • |
Contrôle de synchronisation et de ralenti du papillon (1) |  | • | • | • | • | •
Contrôle du niveau de liquide de freins et d’embrayage | • | • | • | • | • | •
Remplacement du liquide de freins et d’embrayage |  |  |  | • |  |
Contrôle et réglage des commandes de frein et d’embrayage |  | • | • | • | • | •
Contrôle/graissage des câbles de starter/des gaz |  | • | • | • | • | •
Contrôle de la pression et de l’usure des pneus | • | • | • | • | • | •
Contrôle des plaquettes de frein. Les remplacer si elles sont en mauvais état | • | • | • | • | • | •
Contrôle des roulements de direction |  |  | • |  | • |
Contrôle de la tension, de l’alignement et de la lubrification de la chaîne | • | • | • | • | • | •
Contrôle des disques d'embrayage. Les remplacer s’ils sont abîmés (1) |  | • | • | • | • | •
Contrôle du joint élastique de la roue arrière |  |  | • |  | • |
Contrôle des roulements des moyeux de roue |  |  | • |  | • |
Contrôle des feux et des indicateurs |  | • | • | • | • | •
Contrôle des écrous et vis de fixation du moteur au cadre |  | • | • | • | • | •
Contrôle de la béquille latérale |  | • | • | • | • | •
Contrôle de l’écrou de roue avant |  | • | • | • | • | •
Contrôle du serrage de l’écrou de roue arrière |  | • | • | • | • | •
Contrôle des durites de carburant externes |  | • | • | • | • | •
Vidange de l’huile de la fourche avant |  |  |  | • |  |
Vérification de l’absence de fuites d’huile dans la fourche et l’amortisseur arrière |  | • | • | • | • | •
Contrôle de la fixation du pignon |  | • | • | • | • | •
Lubrification et graissage général |  | • | • | • | • | •
Contrôle et recharge de la batterie |  | • | • | • | • | •
Essai de la moto sur route | • | • | • | • | • | •
Nettoyage général |  | • | • | • | • | •

* Effectuer la révision à l’échéance qui se produit en premier (km, mi ou mois).
(1) Opération à effectuer uniquement au terme du kilométrage indiqué.
Programme d’entretien : opérations réservées au client

Liste des opérations et type d’intervention (échéance en kilomètres ou en durée d’utilisation*) | km. x1000 | 1
mi. x1000 | 0,6
Mois | 6
Contrôle du niveau d’huile moteur | •
Contrôle du niveau de liquide de freins et d’embrayage | •
Contrôle de la pression et de l’usure des pneus | •
Contrôle de la tension et de la lubrification de la chaîne | •
Contrôle des plaquettes de frein. Si elles sont usées, demander au concessionnaire de les remplacer | •

* Effectuer la révision à l’échéance qui arrive en premier (kilométrage ou mois).