7 - | Suspensions arrière

1 | Amortisseur

2 | Vis

3 | Support d’élément de réglage de l’amortisseur

4 | Écrou

5 | Vis

6 | Écrou

Catalogue des pièces détachées

Suspension arrière

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Système de suspension arrière
La suspension arrière est un système à mono-amortisseur hydropneumatique (1) avec détente et précontrainte du ressort réglables.
La artie inférieure de l’amortisseur pivote sur le bras oscillant et la partie supérieure sur le cadre. Cette solution technologique procure au système une stabilité exceptionnelle.
Pour les réglages de l'amortisseur arrière, se reporter à la Sect. D 4, Réglage de l’amortisseur arrière.
Dépose de l’amortisseur arrière
Déposer la selle (Sect. E 3, Dépose de la selle).
Pour déposer l’amortisseur arrière du véhicule, il est nécessaire de dévisser la vis supérieure (6) et la vis inférieure (5).
Révision de l’amortisseur arrière
Avant le démontage, mesurer la longueur du ressort (L) précontraint. Une fois le ressort reposé, il devra avoir cette longueur.
Démontage de l’amortisseur arrière
Déposer le support de l’élément de réglage de l’amortisseur (3) en tenant la vis (2) et en dévissant l’écrou (4).
À l’aide d’une clé à ergot ou d’outils spéciaux, desserrer la contre-bague (A) et la bague (B) de réglage du ressort puis déposer le ressort.
Examiner l’amortisseur à l’œil nu pour s’assurer de l’absence de fuites d’huile ou d’autres défauts.
Si l’amortisseur est défectueux, le remplacer.
Remontage de l’amortisseur arrière
Introduire le ressort dans le fourreau de l’amortisseur en orientant la partie conique finale vers l'attache inférieure.
Visser la bague de réglage du ressort (B) jusqu’à obtenir la longueur (L) précédemment mesurée.
Remarque
Un tour complet de la bague de réglage modifie la longueur du ressort de 1,5 mm.
Serrer la contre-bague (A) contre la bague (B).
Appliquer de la graisse spéciale sur le filetage et sous la tête de la vis (2) et sur le plan de joint de l’écrou (4).
Reposer le support de l’élément de réglage de l’amortisseur (3) en introduisant la vis (2) et en vissant l’écrou (4).
Remarque
Introduire la vis (2) par le côté où se trouve la vis de réglage (C).
Serrer l’écrou (4) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre), en tenant la vis (2).
Repose de la suspension arrière
Appliquer de la graisse spéciale sur le filetage et sous la tête de la vis de l’amortisseur.
Introduire la partie supérieure de l'amortisseur dans l’orifice sur le cadre arrière en vissant l’écrou (6).
Orienter l'amortisseur arrière avec la vis de précharge (C) (voir la figure).
Poser l'extrémité inférieure de l’amortisseur dans le bras oscillant.
Appliquer de la graisser sur le filet, sous la tête et sur le diamètre de frottement de la vis de fixation inférieure (5) et l’introduire dans le bras oscillant par le côté gauche.
Bloquer la vis (5) et l’écrou au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Reposer la selle (Sect. E 3, Repose de la selle).