4 - | Dispositivi di illuminazione

Sostituzione fanale anteriore
Rimuovere il coperchio copri cruscotto (1) svitando le viti (2).
Scollegare il connettore (A) cruscotto dal cablaggio principale (fare riferimento alle tavole del capitolo “Disposizione dei cablaggi sul motociclo”, Sez. P 1).
Scollegare il connettore (B) del proiettore e i connettori delle frecce anteriori dal cablaggio principale (fare riferimento alle tavole del capitolo “Disposizione dei cablaggi sul motociclo”, Sez. P 1).
Svitare i dadi (2) di fissaggio gruppo ottico anteriore alla base di sterzo.
Rimuovere il gruppo ottico anteriore completo sfilando i pioli (C) dalla staffa di supporto.
Liberare il proiettore anteriore dal supporto gruppo ottico anteriore svitando le viti (3).
Smontare le frecce anteriori (4) rimuovendo l'anello di fermo (5) e svitando la vite (6).
Note
Nella versione Usa è montato un distanziale tra la freccia e il supporto gruppo ottico anteriore.
Per il rimontaggio, effettuare le operazioni di smontaggio in ordine inverso ed in particolare:

- | assicurarsi che sul proiettore anteriore siano montati i gommini antivibranti (7);

- | applicare grasso prescritto sulle rosette (8);

- | ricollegare i connettori del proiettore (B) e delle frecce anteriori;

- | serrare le viti (3), (6) e i dadi (2) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).

Sostituzione lampadine luci
Sostituzione lampadine proiettore
Prima di procedere alla sostituzione di una lampadina bruciata occorre accertarsi che quella di ricambio abbia i valori di tensione e potenza uguali a quelli specificati per quel dispositivo luminoso (Sez. C 1.1, Luci/strumentazione).
Attenzione
Le lampade alogene del proiettore si surriscaldano durante l'uso e rimangono calde per un certo tempo, dopo lo spegnimento. Lasciarle raffreddare prima di eseguire la sostituzione.
La posizione delle lampade nel proiettore anteriore è la seguente: luce anabbagliante (LO), luce abbagliante (HI) e luce di posizione (A).
Rimuovere il proiettore come descritto al paragrafo “Sostituzione fanale anteriore” di questa sezione.
Per accedere alle lampade del proiettore anteriore svitare le quattro viti (1) e rimuovere il coperchio (2).
Luce abbagliante (HI)
Rimuovere il connettore (3) della lampadina (4) dal proiettore.
Sganciare la molletta (5) di tenuta.
La lampadina (4) ha un innesto a baionetta, per estrarla occorre premere e ruotarla in senso antiorario.
Sostituire la lampadina (4), inserendo la linguetta della base nelle sedi corrispondenti per ottenere l'esatto orientamento, premere e ruotando in senso orario fino allo scatto nella sede.
Rimontare il connettore (3) sulla lampadina (4), il coperchio (2) sul proiettore stringendo a coppia (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) le viti (1).
Luce anabbagliante (LO)
Per la sostituzione della lampadina (6) anabbagliante (LO) ripetere le stesse operazioni effettuate per la rimozione della lampada abbagliante.
Sostituire la lampada con una di pari caratteristiche (Sez. C 1.1, Luci/strumentazione).
Note
La parte trasparente della lampadina nuova non deve essere toccata con le mani; ne provocherebbe l'annerimento, riducendone la luminosità.
Luci di posizione (A)
Per sostituire la lampada della luce di posizione, sfilare il portalampada (7) dalla parte posteriore del proiettore. Estrarre la lampadina e sostituirla.
Sostituzione lampadine luce targa
Per accedere alla lampadina della luce targa (8), aprire il vetrino luce targa, quindi sfilare la lampada e sostituirla.
Sostituzione lampadina luci indicatori di direzione
Svitare la vite (1) e separare la coppetta (2) dal supporto indicatore.
La lampadina ha un innesto a baionetta, per estrarla occorre premere e ruotarla in senso antiorario. Sostituire la lampadina e reinserirla premendo e ruotando in senso orario fino allo scatto nella sede. Rimontare la coppetta inserendo il dentino nell'apposita fessura del supporto indicatore. Riavvitare la vite (1).
Relè luci abbaglianti
È posizionato a fianco delle batterie e fissato al supporto batteria. Per avere accesso a questo componente è necessario rimuovere il serbatoio (Sez. L 2, Smontaggio serbatoio carburante).
Il relè luci abbaglianti (1) è stato introdotto nell'impianto per poter eseguire la strategia di spegnimento luci che consiste:

1 | le luci se accese dopo il normale utilizzo si spengono dopo 60 secondi dallo spegnimento con pulsante “Arresto motore” (2) e chiave ON; si riaccendono simultaneamente all'atto dell'avviamento veicolo;

2 | le luci se accese si spengono dopo 60 secondi da chiave ON con motore spento.

In caso di non funzionamento di questa strategia verificare il corretto funzionamento.
Controllo funzionalità relè luci abbaglianti
Rimuovere il relè (1) dal supporto e applicare una tensione di 12 V (batteria) tra i contatti (86) e (85) (contatti piccoli): si deve sentire uno scatto che indica il funzionamento dell'elettrocalamita interna.
Collegare un multimetro ai contatti (30) e (87) (contatti grandi) e verificare che raggiunga il fondo scala (multimetro analogico) o il suono (multimetro digitale). Se ciò non si verifica sostituire l'elemento.
Orientamento del proiettore
Mettere il motociclo, con i pneumatici gonfiati alla giusta pressione e con una persona seduta in sella, perfettamente perpendicolare con il suo asse longitudinale.
Posizionare il motociclo di fronte ad una parete o ad uno schermo, distante da esso 10 metri.
Tracciare una linea orizzontale corrispondente all'altezza del centro del fanale e una verticale in linea con l'asse longitudinale del veicolo.
Note
Effettuate il controllo possibilmente nella penombra.
Accendendo la luce anabbagliante il limite superiore di demarcazione tra la zona oscura e la zona illuminata deve risultare ad un'altezza non superiore a 9/10 dell'altezza da terra del centro del proiettore.
Note
La procedura descritta è quella stabilita dalla “Normativa Italiana” per quanto concerne l'altezza massima del fascio luminoso.
La regolazione verticale del proiettore, è effettuabile manualmente agendo sulla vite (1).
La regolazione orizzontale del proiettore, è effettuabile manualmente agendo sulla vite (2).