4 - | Parafango anteriore

1 | Parafango anteriore

2 | Rosetta

3 | Rivetto a strappo

4 | Graffetta

5 | Vite

6 | Rosetta nylon

Catalogo ricambi

Serbatoio (cover)

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio parafango anteriore
Scollegare la tubazione freno (A) anteriore della graffetta (4).
Svitare e rimuovere le viti di fissaggio (5), recuperando le relative rosette in nylon (6).
Rimuovere il parafango anteriore (1).
Note
Sulle versioni USA è montato un catadiottro sul parafango anteriore (1).
Note
Le graffette (4) è fissata al paragrafo (1) anteriore mediante un rivetto a strappo (3) con interposte due rosette (2).
Rimontaggio parafango anteriore
Attenzione
Non provare il motociclo senza il parafango anteriore, per evitare che la tubazione freno vada ad interferire con la ruota, durante la frenata.
Applicare frenafiletti sulle viti (5).
Posizionare il parafango anteriore (1) e impuntare le viti di fissaggio (5) con le relative rosette (6).
Posizionare il gommino (A) presente sulla tubazione del freno anteriore nelle graffette (4) sul parafango.
Serrare le viti (5) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).