2 - | Carenatura

1 | Coperchio serbatoio destro

2 | Coperchio serbatoio sinistro

3 | Coperchio serbatoio anteriore

4 | Vite

5 | Coperchio serbatoio posteriore

6 | Distanziale

7 | Vite

8 | Fissaggio rapido

9 | Vite speciale

10 | Rosetta nylon

11 | Vite

12 | Vite

Catalogo ricambi

Serbatoio (cover)

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio carene serbatoio
Rimuovere la sella (Sez. E 3, Smontaggio sella).
Svitare le viti (7) e (12) di fissaggio coperchio serbatoio anteriore (3) senza rimuoverlo.
Svitare le viti (4) e (11) e rimuovere il coperchio serbatoio destro (1) e sinistro (2) sganciando le linguette (A) delle apposite fessure (B) ricavate sul coperchio (5) posteriore: recuperare le rosette in nylon (10).
Rimuovere il coperchio serbatoio anteriore (3) e recuperare i distanziali (6).
Svitare le viti speciali (9) e rimuovere il coperchio serbatoio posteriore (5).
Rimontaggio carene serbatoio
Posizionare il coperchio serbatoio posteriore (5) sul serbatoio impuntando le viti speciali (9).
Serrare alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) le due viti speciali (9) superiori.
Assicurarsi che sul coperchio serbatoio anteriore (3) siano presenti le quattro boccole (6), con l'estremità di diametro maggiore rivolto verso l'alto (come mostrato in figura).
Posizionare il coperchio serbatoio anteriore (3) sul serbatoio carburante.
Rimontare il coperchio serbatoio destro (1) inserendo le linguette (A) nelle apposite fessure (B) presenti sul coperchio posteriore (5).
Impuntare le viti (11) comprensive di rosette in nylon (10) e le viti (11) sul coperchio serbatoio destro (1) e sinistro (2).
Sul coperchio serbatoio anteriore (3) impuntare le viti (7) e (12).
Serrare le viti (12) e (7) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) partendo da quelle anteriore.
Serrare alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) le viti (4) e (11).
1