7 - | Rücklicht-Kennzeichenhalter und Schlösser

1 | Spritzschutz

2 | Rücklicht

3 | Schutzflügel für Kennzeichenhalter

4 | Rechter Blinker

5 | Linker Blinker

6 | Platte

7 | Schraube

8 | Schraube

9 | U-Scheibe

10 | Schraube

11 | Bügel

12 | Mutter

13 | Rückstrahler

14 | U-Scheibe

15 | Schnellverbinder

16 | Schraube

17 | Plättchen

18 | Dämpfergummi

19 | Spezialschraube

20 | Schraube

21 | Mutter

22 | Schraube

23 | Schnellverbinder

24 | Platte

25 | Schraube

26 | Riegel

27 | Sitzbankschloss

28 | Nutmutter

29 | Riegelhebel

30 | Schraube

31 | Riegel

Ersatzteilkatalog

Kennzeichenhalter - Rücklicht
Rahmen

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau von Rücklicht - Schutzflügel - Kennzeichenhalter
Die Sitzbank abnehmen (Abschn. E 3, Abnahme der Sitzbank).
Den Stecker (A) des hinteren Kabelbaums vom Hauptkabelbaum abziehen (Abschn. P 1, Anordnung der Kabel am Motorrad).
Die vier Schrauben (25) lösen und die Einheit Rücklicht – Kennzeichenhalter gemäß Abbildung vom hinteren Rahmenaufsatz abnehmen.
Die Schrauben (30) lösen und entfernen.
Durch Kontern der Spezialschrauben (19) die Schrauben (10) lösen und die Platte (24) von der Einheit Rücklicht – Kennzeichenhalter ausbauen: die U-Scheiben (9) aufnehmen.
Die Schrauben (22) lösen und das Rücklicht (2) abnehmen; die Schnellverbinder (23) aufnehmen.
Ausbau der hinteren Blinker
Den Schutzflügel des Kennzeichenhalters (3) durch Abdrehen der Schrauben (7) vom Spritzschutz (1) trennen.
Folgende Arbeiten beziehen sich auf die linke Motorradseite, gelten jedoch für beide Seiten.
Den Kabelbaum des linken Blinkers vom Hauptkabelbaum abziehen.
Von innen die Befestigungsschraube (8) lösen und abdrehen und das Plättchen (17) aufnehmen.
Den Blinker nach außen abziehen, hierbei auf die Verkabelung achten.
Einbau der hinteren Blinker
Folgende Arbeiten beziehen sich auf die linke Motorradseite, gelten jedoch für beide Seiten.
Den Kabelbaum und den linken Blinker (5) in die Befestigungsbohrung am Schutzflügel des Kennzeichenhalters (3) einführen.
Das Plättchen (17) anbringen.
Die Befestigungsschraube (8) ansetzen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Den Kabelbaum des linken Blinkers an den Hauptkabelbaum anschließen.
Schutzflügel (3) am Spritzschutz (1) anbringen, hierzu die Schrauben (7) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Einbau von Rücklicht – Schutzflügel - Kennzeichenhalter
Das Rücklicht (2) durch Ansetzen der Schrauben (22) am Schutzflügel des Kennzeichenhalters (3) montieren.
Die Schrauben (22) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Die Platte (24) an der Einheit Rücklicht – Kennzeichenhalter mit den vier Schrauben (10) samt U-Scheiben (9) befestigen.
Durch Kontern der Spezialschrauben (19) die Schrauben (10) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Die Schrauben (30) an der Platte (24) ansetzen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Die Einheit Rücklicht – Kennzeichenhalter gemäß Abbildung am hinteren Rahmenaufsatz anbringen.
Die vier Schrauben (25) ansetzen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Ausbau des Sitzbankschlosses
Die Einheit Rücklicht – Kennzeichenhalter sowie die Platte (24) gemäß Angaben im vorigen Absatz vom hinteren Rahmenaufsatz abnehmen.
Den Schutzflügel des Kennzeichenhalters (3) durch Abdrehen der Schrauben (7) vom Spritzschutz (1) trennen.
Den Nippel (A) abnehmen und das Schlosskabel (26) vom Riegelhebel (31) aushaken.
Den Nippel (B) abnehmen und das Schlosskabel (26) vom Schlosshebel (29) aushaken.
Die Mutter (28) lösen, den Hebel (29) abnehmen und das Sitzbankschloss (27) abziehen.
Einbau des Sitzbankschlosses
Das Sitzbankschloss (27) in die Aufnahme des Spitzschutzes (1) einsetzen, hierzu die Laschen (C) gemäß Abbildung in die Aussparungen (D) einrasten.
Den Schlosshebel (29) einsetzen, hierzu die Laschen (C) gemäß Abbildung in die Aussparungen (E) einrasten.
Die Mutter (28) am Sitzbankschloss (27) ansetzen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Das Schlosskabel (26) gemäß Abbildung am Spritzschutz (1) anbringen.
Den Nippel (B) in den Schlosshebel (29) und den Nippel (A) in den Riegel (31) einsetzen.
Schutzflügel (3) am Spritzschutz (1) anbringen, hierzu die Schrauben (7) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
Die Einheit Rücklicht – Kennzeichenhalter sowie die Platte (24) gemäß Angaben im vorigen Absatz am hinteren Rahmenaufsatz montieren.
Ausbau des Kennzeichenhalters
Die Schrauben (16) lösen und die Kennzeichenplatte (6) abnehmen.
Hinweis
Die US-Version beinhaltet eine andere Platte (6) sowie einen Bügel mit seitlichen Rückstrahlern (13).
Einbau des Kennzeichenhalters
Zum Einbau die Ausbauschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, insbesondere vorgeschriebene Schraubensicherung auf die Schrauben (16) auftragen und diese in der angegebenen Reihenfolge sowie die Muttern (21) auf das vorgeschriebene Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente Fahrwerk).
H