10 - | Canisterfilter

1 | Schraube

2 | Gummi

3 | Distanzscheibe

4 | Linker Abweiser

5 | Leitung

6 | Plättchen

7 | Distanzscheibe

8 | Mutter

9 | Canister-Filter

10 | Leitungsführung

11 | Leitungsführung

12 | Filterschlauch/Tankaustritt

13 | Leitungsführung

14 | Leitung Anschluss/Filter

15 | Leitungsführung

16 | Leitung

17 | Anschluss

18 | Aluminiumdichtung

19 | Leitung

20 | Entlüftungsschlauch

Ersatzteilkatalog

Kraftstofftank
Canister filter

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondern in der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Canister-Filteranlage (nur für US-Versionen)
Die US-Modelle sind mit dem zusätzlichen „Canister“ Emissionsfilter ausgestattet, der den Ausstoß der Kraftstoffdämpfe in die Atmosphäre verhindert.
Die Leitung (12) wird an den Canister-Filter (9) angeschlossen, nach Filterung der Rücklaufleitung fördert er den Kraftstoff mit Leitung (14) zurück und über die Leitungen (16) und (14) dann in die Ansaugkrümmer. Die Auslässe der Leitungen (5) und (25) sind zum Boden gerichtet.
Zur einwandfreien Ausrichtung der Anschlussleitungen wird auf nachstehende Abbildungen verwiesen.
Ausbau des Canister-Filters

Arbeiten | Abschnitt
Kraftstofftank anheben | L 2, Ausbau des Kraftstofftanks
Tankverkleidungen abnehmen | E 2, Ausbau der Tankverkleidungen

Die Verbindungsleitung (12) zwischen Canister-Filter (9) und Tankverschluss lösen.
Die Schelle (A) abnehmen und somit die Drainageleitung (20) von der Leitung (12) lösen.
Die Schellen (15) für den Anschluss des Canisterfilters (9) an den waagrechten und senkrechten Zylinder lockern.
Die Schrauben (B) lösen und den linken Abweiser (4) abnehmen, hierbei die Kupplungsleitung (C) aus den Klammern ausrasten.
Den Canisterfilter (9) vom Plättchen (6) lösen und somit vom linken Abweiser (4) abnehmen.
Einbau des Canister-Filters
Bei der Montage in zum Ausbau umgekehrter Reihenfolge vorgehen, hierbei die Schrauben (B) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).

Arbeiten | Abschnitt
Kraftstofftank montieren | L 2, Montage des Kraftstofftanks
Tankverkleidungen einbauen | E 2, Einbau der Tankverkleidungen

Anordnung der Leitungen, Schellen und des Canisterfilters
Anordnung der Leitungen, Schellen und des Canisterfilters
Anordnung der Leitungen, Schellen und des Canisterfilters