7 - | Lufteinlass

1 | Schelle

2 | Ölentlüftungsschlauch

3 | Buchse

4 | Haube

5 | Stift

6 | Schraube

7 | Nutmutter

8 | Luftfilterkastendeckel

9 | Filterelement

10 | Halter

11 | Schelle

12 | Leitung

13 | Schraube

14 | Entlüftungsventil

15 | OR-Dichtung

16 | Schraube

17 | Distanzscheibe

18 | Luftfilterkasten

19 | Gummi

Ersatzteilkatalog

PAAR GEHÄUSEHÄLFTEN
Lufteinlass - Ölentlüftung

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau des Luftfilterkastens

Arbeiten | Abschnitt
Kraftstofftank ausbauen | L 2, Ausbau des Kraftstofftanks
Batterie abnehmen | P 2, Batteriehalter
Stecker des Steuergeräts abnehmen | M 3, Ausbau des Steuergeräts
Kabel Anlasser/Fernanlassschalter abziehen | P 3, Ausbau des Anlassermotors

Den Ölentlüftungsschlauch (2) durch Lockern der Schellen (1) abziehen.
Den Drainageschlauch (12) vom Deckel (V) am Lichtmaschinendeckel abnehmen (Abschn. N 8, Ausbau des Lichtmaschinendeckels).
Die Kabel (A) der waagrechten (B) und senkrechten Spule (C) von den entsprechenden Zündkerzen trennen.
Die Stecker (D) der Spulen vom Hauptkabelbaum abziehen (Abschn. P 1, Anordnung der Kabel am Motorrad).
Die Schellen (E) der Schläuche (F) lockern.
Die Schrauben (16) abdrehen und die Distanzscheiben (17) aunehmen, den Luftfilterkasten nach oben herausziehen, ohne die Gummis (19) zu beschädigen.
Zerlegen des Luftfilterkastens
Den Drainageschlauch (12) und den Ölentlüftungsschlauch (2) durch Lockern der Schellen (11) und (1) vom Luftfilterkasten abnehmen.
Folgende elektrische Bauteile abnehmen:

A | Steuergerät (Abschn. M 3, Elektronisches Steuergerät);

B | Fernanlassschalter (Abschn. P 3, Fernanlassschalter);

C | Batteriehalter (Abschn. P 2, Batteriehalter);

D | Spulen (Abschn. M 3, Spule).

Hinweis
Zum Ausbau des Luftfilters siehe Anweisungen in Abschn. D 4, Austausch und Reinigung der Luftfilter.
Zusammenbau des Luftfilterkastens
Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen. Dabei die Kabel gemäß Angaben in Abschn. P 1, Anordnung der Kabel am Motorrad verlegen.
Ausbau des Ölentlüftungsventils
Die Schraube (13) lösen und das Ölentlüftungsventil (14) von der Gehäusehälfte abnehmen.
Den Zustand der O-Ringe (15) überprüfen und diese ggf. austauschen.
Einbau des Ölentlüftungsventils
Die zwei O-Ringe (15) mit Motoröl schmieren.
Das Ölentlüftungsventil (14) in die kupplungsseitige Bohrung der Gehäusehälfte einsetzen, hierbei die Ventilbohrung (G) mit der Gewindebohrung (H) der Gehäusehälfte ausrichten und die Schraube (13) ansetzen.
Die Schraube (13) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Montage des Luftfilterkastens
Am Filterkasten müssen die Gummis (19) installiert sein.
Die einwandfreie Ausrichtung der Schellen (E) an den Ansaugkrümmern (F) überprüfen, siehe Abbildung zur Position der Befestigungsschrauben.
Den Luftfilterkasten komplett am Drosselklappenkörper ausrichten.
Die Schrauben (16) mitsamt Distanzscheiben (17) am Filterkasten eindrehen und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Schellen (E) der Schläuche (G) auf das vorgeschriebene Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Kabel (A) der waagrechten (B) und senkrechten Spule (C) an die entsprechenden Zündkerzen anschließen.
Die Stecker (D) der Spulen an den Hauptkabelbaum anschließen (Abschn. P 1, Anordnung der Kabel am Motorrad).
Den Ölentlüftungsschlauch (2) mit der Schelle (1) an dem Entlüftungsventil anschließen und die Schelle (1) dann mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Den Drainageschlauch (12) mit den Schellen am Rahmen und unter dem Deckel (V) des Lichtmaschinendeckels sichern (Abschn. N 8, Montage des Lichtmaschinendeckels).

Arbeiten | Abschnitt
Batterie montieren | P 2, Einbau der Batterie
Kabel Anlasser/Fernanlassschalter anschließen | P 3, Montage des Anlassermotors
Stecker des Steuergeräts anschließen | M 3, Einbau des Steuergeräts
Kraftstofftank montieren | L 2, Montage des Kraftstofftanks

Verlauf der Blow-By-Leitung
Verlauf des Drainageschlauchs am Luftfilterkasten