1 - | Schéma électrique

Schéma électrique

Légende du schéma électrique

1 | Comodo droit

2 | Contacteur à clé

3 | Bougie du cylindre horizontal

4 | Bougie du cylindre vertical

5 | Démarreur

6 | Télérupteur de démarrage

7 | Batterie

8 | Fusible principal

9 | Régulateur

10 | Alternateur

11 | Clignotant arrière droit

12 | Feu arrière

13 | Lampe de la plaque d'immatriculation

14 | Clignotant arrière gauche

15 | Réservoir à essence

16 | Sonde lambda de l’échappement horizontal

17 | Relais injection

18 | Autodiagnostic/DDA

19 | Bobine du cylindre horizontal

20 | Bobine du cylindre vertical

21 | Projecteur avant

22 | Capteur MAP

23 | Injecteur du cylindre horizontal

24 | Injecteur du cylindre vertical

25 | Potentiomètre du papillon

26 | Capteur de régime/phase

27 | Capteur cylindre

28 | Capteur de vitesse

29 | Béquille

30 | Avertisseur sonore

31 | Contacteur de point mort

32 | Contacteur de pression d’huile

33 | Contacteur du feu de stop arrière

34 | Centrale de gestion du moteur

35 | Fusibles

36 | Contacteur d’embrayage

37 | Contacteur du feu de stop avant

38 | Comodo gauche

39 | Antenne du transpondeur

40 | Sonde de température de l’air

41 | Sonde lambda de l’échappement vertical

42 | Tableau de bord

43 | Relais feux

44 | Clignotant avant gauche

45 | Clignotant avant droit

Codes couleurs des fils du schéma électrique
B Bleu
Bk Noir
Bn Marron
G Vert
Gr Gris
Lb Bleu ciel
O Orange
P Rose
R Rouge
V Violet
W Blanc
Y Jaune
Légende de la boîte à fusibles

Position | Utilisateur | Valeur
1 | Key ON | 10 A
2 | Feux de position, feux de route/croisement | 15 A
3 | Utilisateurs | 15 A
4 | Tableau de bord | 5 A
5 | Injection | 20 A
6 | Centrale de gestion du moteur | 5 A
7 | Réserve | 20 A
8 | Réserve | 5 A

Cheminement des câbles sur la moto
Tous les cheminements des fils électriques ont été optimisés pour limiter l'encombrement.
Chaque passage a été étudié pour ne pas gêner les organes en mouvement de la moto et ne pas risquer de les endommager ou de provoquer des anomalies de fonctionnement. Pour faciliter le câblage, les planches fournies indiquent les points d'où partent les fils (points « 0 ») et les endroits où il faut appliquer les attaches.
Chaque figure contient les renvois aux planches où le dépanneur trouvera la suite du fil concerné ou remonter à l’utilisateur auquel ce fil doit être relié.

Position |  | Description
1 | Planche A | Branche du faisceau principal
2 | Planche B | Connecteur du comodo gauche
3 | Planche B | Connecteur d’embrayage
4 | Planche B | Câble d’embrayage
5 | Planche B | Connecteur du feu de stop avant
6 | Planche B | Connecteur du comodo droit
7 | Planche B | Fil du feu de stop avant
8 | Planche C | Connecteur de l’antenne du système anti-démarrage
9 | Planche C | Connecteur bloc de verrouillage à clé
10 | Planche C | Fil de l’antenne du système anti-démarrage
11 | Planche C | Bloc de verrouillage à clé
12 | Planche D | Connecteur du clignotant avant droit
13 | Planche D | Connecteur du clignotant avant gauche
14 | Planche D | Connecteur du projecteur avant
15 | Planche D | Connecteur du tableau de bord
16 | Planche E | Connecteur de l’injecteur vertical
17 | Planche E | Sonde de température de l’air
18 | Planche E | Connecteur de l’injecteur horizontal
19 | Planche F | Masse du moteur
20 | Planche F | Connecteur de la béquille latérale
21 | Planche F | Borne négative batterie
22 | Planche F | Fil de la béquille latérale
23 | Planche F | Fil de l’alternateur
24 | Planche G | Connecteur de l'avertisseur sonore
25 | Planche H | Connecteur alternateur/régulateur
26 | Planche H | Connecteur du régulateur/câblage principal
27 | Planche H | Régulateur de tension
28 | Planche J | Connecteur du potentiomètre
29 | Planche K | Connecteur de la bobine horizontale
30 | Planche L | Sonde lambda de l’échappement horizontal
31 | Planche L | Connecteur de la sonde lambda de l’échappement horizontal
32 | Planche L | Connecteur de la sonde lambda de l’échappement vertical
33 | Planche L | Connecteur du flasque de réservoir
34 | Planche L | Sonde lambda de l’échappement vertical
35 | Planche M | Connecteur d’acquisition des données (DDA)
36 | Planche N | Connecteur du câblage arrière
37 | Planche N | Éclairage de la plaque d’immatriculation
38 | Planche N | Connecteur du clignotant arrière gauche
39 | Planche N | Connecteur du clignotant arrière droit
40 | Planche N | Connecteur du feu de stop arrière
41 | Planche O | Boîte à fusibles
42 | Planche O | Capteur de pression/dépression du papillon
43 | Planche P | Fil télérupteur/positif batterie
44 | Planche P | Relais (injection et feux)
45 | Planche P | Connecteur du boîtier électronique
46 | Planche P | Connecteur de la bobine verticale
47 | Planche P | Connecteur du télérupteur de démarrage
48 | Planche Q | Sonde de température cylindre vertical
49 | Planche R | Connecteur du pick-up
50 | Planche R | Capteur du pick-up
51 | Planche P | Fil du démarreur/télérupteur
52 | Planche S | Connecteur du pressostat d’huile
53 | Planche T | Connexion du contacteur de point mort
54 | Planche U | Connecteur du capteur de stop frein arrière
55 | Planche U | Connecteur du capteur de vitesse
56 | Planche V | Capteur de vitesse