7 - | Admission de l’air

1 | Collier

2 | Tuyau de reniflard d’huile

3 | Douille

4 | Calotte

5 | Broche

6 | Vis

7 | Bague filetée

8 | Couvercle du boîtier de filtre

9 | Élément filtrant

10 | Support

11 | Collier

12 | Tubulure

13 | Vis

14 | Valve de purge

15 | Joint torique

16 | Vis

17 | Entretoise

18 | Boîtier de filtre à air

19 | Caoutchouc

Catalogue des pièces détachées

PAIRE DE DEMI-CARTERS
Aspiration D’air - reniflard

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du boîtier de filtre à air

Opérations | Section de référence
Déposer le réservoir de carburant | L 2, Dépose du réservoir d’essence
Déposer la batterie | P 2, Support de la batterie
Débrancher le connecteur du boîtier électronique | M 3, Dépose du boîtier électronique
Débrancher le câble du démarreur électrique/télérupteur | P 3, Dépose du démarreur

Débrancher le tuyau de reniflard d’huile (2) en desserrant les colliers (1).
Libérer le tuyau de purge (12) du couvercle (V) sur le couvercle de l’alternateur (Sect. N 8, Dépose du couvercle d'alternateur).
Débrancher les fils (A) de la bobine de la culasse horizontale (B) et de la bobine de la culasse verticale (C) sur les deux bougies correspondantes.
Débrancher du faisceau principal les connecteurs (D) des bobines (Sect. P 1, Cheminement des câbles sur la moto).
Desserrer les colliers (E) des manchons (F).
Dévisser les vis (16) et récupérer les entretoises (17) ; sortir le boîtier de filtre par le haut en faisant attention aux caoutchouc (19).
Démontage du boîtier de filtre à air
Sortir du boîtier de filtre le tuyau de purge (12) et le tuyau de reniflard d’huile (2) en desserrant les colliers (11) et (1).
Déposer les composants électriques suivants :

A | Boîtier électronique (Sect. M 3, Centrale électronique) ;

B | Contacteur de démarrage (Sect. P 3, Télérupteur de démarrage) ;

C | Support de batterie (Sect. P 2, Support de la batterie) ;

D | Bobines (Sect. M 3, Bobine).

Remarque
Pour déposer le filtre à air, procéder comme décrit à la Sect. D 4, Remplacement et nettoyage des filtres à air.
Remontage du boîtier de filtre à air
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose, en positionnant les câblage comme indiqué à la Sect. P 1, Cheminement des câbles sur la moto.
Dépose de la valve de purge d’huile
Dévisser la vis (13) et déposer la valve de purge d’huile (14) du demi-carter.
Contrôler l’état des joints toriques (15) et les remplacer s’ils sont abîmés.
Repose de la valve de purge d’huile
Graisser les deux joints toriques (15) avec de l’huile moteur.
Introduire la valve de purge d’huile (14) dans l’orifice du demi-carter côté embrayage en alignant le trou (G) de la valve avec le trou taraudé (H) du demi-carter et en insérant la vis (13).
Serrer la vis (13) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Repose du boîtier de filtre à air
S’assurer que les caoutchoucs (19) sont montés sur le boîtier de filtre.
Vérifier que les colliers (E) sont bien en place sur les collecteurs d’admission (F), avec les vis orientées vers l’extérieur, comme le montre la figure.
Positionner le boîtier de filtre complet sur le corps de papillon.
Visser et serrer les vis (16) avec les entretoises (17) au couple spécifié sur le boîtier de filtre (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Serrer les colliers (E) des manchons (G) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Brancher les fils (A) de la bobine de la culasse horizontale (B) et de la bobine de la culasse verticale (C) sur les bougies respectives.
Brancher les connecteurs (D) des bobines (Sect. P 1, Cheminement des câbles sur la moto).
Rebrancher le tuyau de reniflard d’huile (2) avec le collier (1) sur la valve de purge et serrer le collier (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Bloquer le tuyau de purge (12) avec les attaches au cadre et sous le couvercle (V) du couvercle de l’alternateur (Sect. N 8, Repose du couvercle d'alternateur).

Opérations | Section de référence
Reposer la batterie | P 2, Repose de la batterie
Brancher le câble du démarreur électrique/télérupteur | P 3, Repose du démarreur
Brancher le connecteur du boîtier électronique | M 3, Repose du boîtier électronique
Reposer le réservoir de carburant | L 2, Repose du réservoir d’essence

Position du tube de blow-by
Position du tube de purge du boîtier de filtre à air