4 - | リアブレーキ制御装置

1 | 特殊ネジ

2 | ガスケット

3 | リアブレーキホース

4 | ホース固定輪

5 | ピン

6 | スプリング

7 | 調整ネジ

8 | ラバー

9 | ブレーキレバー

10 | ナット

11 | クイックファスナー

12 | ワッシャー

13 | スイッチ

14 | ブッシュ

15 | フォーク

16 | ホース

17 | リアブレーキポンプ

18 | ネジ

19 | アジャスターロッド

20 | ダストシール

21 | ネジ

22 | キャップ

23 | オイルタンク一式

24 | オーリング

25 | ナット

交換部品カタログ

REAR BRAKE

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
リアブレーキポンプの取り外し
警告
ブレーキポンプの製造メーカーは、その安全上の重要性を考慮し、ポンプの内部に決して手を加えないよう指示しています。 オーバーホールを適切に実施しないと、ライダーに重大な危険をもたらす可能性があります。
交換作業は、; 操作レバー、タンクとその固定パーツ一式、およびポンプ固定部に限定してください。

作業 | 参照セクション
ブレーキオイルの排出 | D 4, ブレーキオイルの排出

ネジ (21) を緩めて外し、オイルタンク (23) をホース (16) と一緒にフレームから外します。
フットレストプレートを外します（セクション H 4“フットレストの取り外し”を参照)。
フットレストマウントプレート (A) からリアブレーキポンプ (17) を固定しているネジ (18) を緩めて外します。
ポンプ (17) から特殊ネジ (1) を外し、ワッシャー (2) 2つも外します。
リアブレーキレバーをフットレストプレートブラケットに固定しているピン (5) を外し、スプリング (6)、フットレストレバー一式 (9)、およびオーリング (24) を抜き取ります。
リアブレーキ制御装置の分解
ブレーキポンプはユニットとして提供されるので、内部の構成部品を交換することはできません。
ポンプユニット外部の構成部品を分解、交換するには、このセクションの初めにある分解立体図を参照してください。
ブレーキペダル (9) の内側にあるブッシュ (14) を交換する場合は、プレスを使って新しいブッシュをペダルの外面から 2 mm の位置に取り付けます。
装置のいくつかの構成部品を分解するには、このセクションの初めにある分解立体図を参照してください。
警告
リアブレーキ制御装置に対する作業が完了したら、ブレーキペダルの位置を確認する必要があります。手順については、
セクション D 4,“シフトペダルとリアブレーキペダルの調整”を参照してください。
リアブレーキポンプの取り付け
オーリング (24) に潤滑剤を塗布し、ピン (5) に挿入します。
他のオーリング (24) にも潤滑剤を塗布します。
スプリング (6) とピボットボルト (5) をフットレストプレートに取り付けます。このときスプリング (6) を図に示されているよう取り付け、ボルトをいっぱいまで取り付けます。
ボルト (5) のネジ山にネジロック剤を塗布します。
ポンプの取り付け作業は、取り外し作業と逆の手順で行います。ネジ (18) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
メモ
ポンプとキャリパーの接続ホース (3) およびポンプとタンクの接続ホース (16) を交換した場合は、ポンプ上の継ぎ手の向きに特に注意してください。
ホース (3) および (16) を図の通りに取り付け、ネジ (1) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ロッド (19)、スプリング (11)、およびフォーク (15) 一式を分解した場合は、ロッド (19) にナット (25) をねじ込み、
続いてフォーク (15) にロッドを取り付けて、図にある寸法が得られるまでねじ込みます。
ロッドを取り付け、フォーク (15) にナット (25) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
リアブレーキ装置ロッド一式をフットレストレバー一式 (9) に取り付け、専用のスプリング (11) で固定します。
この段階でもうひとつのロッド (19) の先端を規定のグリースを塗布してからポンプ (1) 内部に挿入します。
フレームにフットレストプレートを取り付けます (セクション H 4,“フットレストの取り付け”を参照)。

作業 | 参照セクション
ブレーキオイルの補充 | D 4, ブレーキオイルの補充

リアブレーキホースの取り回し