1 - | Lenker

1 | Oberer Klemmbock

2 | Schraubstopfen

3 | Schraube

4 | Lenker

5 | Griffpaar

Ersatzteilkatalog

Lenker und Steuerungen

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau des Lenkers

Arbeiten | Abschnitt
Gassteuerung abnehmen | F 1, Ausbau der Gassteuerung
Rechte und linke Schaltereinheit entfernen | P 5, Kontrolle der Komponenten der Anzeigevorrichtungen
Steuerung der Vorderradbremse entfernen | F 3, Ausbau des vorderen Bremszylinders
Hydraulische Kupplungssteuerung abnehmen | F 2, Demontage der Kupplungszylindereinheit

Die Befestigungsschrauben (3) des oberen Klemmbocks (1) lösen und abnehmen.
Den oberen Klemmbock (1) zur Lenkerbefestigung abnehmen.
Den Lenker (4) von seinem Sitz an der oberen Gabelbrücke nehmen.
Zur Abnahme der Griffe (5) siehe Explosionszeichnung am Anfang dieses Kapitels.
Einbau des Lenkers
Den Lenker (4) derart ausrichten, dass die Stanzungen (A) gleichweit vom unteren Klemmbock entfernt sind und bündig zum Klemmbock selbst liegen.
Vorgeschriebenes Fett auf Gewinde und Kopfunterseite der Schrauben (3) auftragen.
Wichtig
Hierbei muss der rückseitige Pfeil (B) zum Kraftstofftank zeigen.
Den oberen Klemmbock (1) anbringen und die Schrauben (3) ansetzen.
Die Schrauben (3) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk) in der abgebildeten Sequenz 1-2-3-4-1-2 festziehen.

Arbeiten | Abschnitt
Steuerung der Vorderradbremse einbauen | F 3, Montage des vorderen Bremszylinders
Rechte und linke Schaltereinheit einbauen | P 5, Kontrolle der Komponenten der Anzeigevorrichtungen
Gassteuerung montieren | F 1, Einbau der Gassteuerung
Hydraulische Kupplungssteuerung einbauen | F 2, Einbau der Kupplungszylindereinheit

H