5 - | Dispositivi di segnalazione

Controllo componenti dispositivi di segnalazione
In caso di anomalia di funzionamento è necessario verificare, in tutte le condizioni di utilizzo, i collegamenti interni del dispositivo. Per poter fare ciò è necessario scollegare il connettore del commutatore dal cablaggio principale (Sez. P 1, Disposizione dei cablaggi sul motociclo).
Si passa quindi all'analisi del commutatore utilizzando un MULTIMETRO analogico o digitale (Sez. P 9, Strumenti di diagnosi).
Note
La medesima verifica può essere eseguita con lo strumento di diagnosi “DDS” (Sez. D 5, Strumento di diagnosi DDS).
Controllo commutatore manopola sinistra
Per rimuovere il commutatore sinistro svitare le viti (1) e scollegarlo dall'impianto elettrico aprendo la relativa connessione.
I colori citati nelle seguenti descrizioni si riferiscono ai fili elettrici che escono dal commutatore e non ai colori dei fili dell'impianto elettrico principale.
Pulsante HORN (Claxon)
Collegare i terminali di un multimetro sui cavi elettrici di colore (Blu/Bianco e Marrone) per verificare la continuità elettrica che deve essere presente quando il pulsante HORN viene premuto (vedi Sez. P 9, “Strumenti di diagnosi” relativa al funzionamento del multimetro). Se il pulsante HORN è premuto la resistenza indicata dallo strumento deve essere prossima allo zero e, se presente, deve essere emesso il segnale sonoro di continuità. Se il pulsante HORN non è premuto la resistenza indicata deve essere infinita (non c'è continuità poiché i contatti elettrici all'interno del pulsante, sono aperti) e, se presente, non deve essere emesso il segnale sonoro di continuità. Se queste condizioni non sono verificate sostituire l'elemento.
Deviatore indicatori di direzione (Turn)
Collegare il multimetro sui fili (Grigio e Marrone) che escono dal deviatore indicatori di direzione e verificare che azionando l'indicatore di direzione destro sia presente continuità elettrica (Sez. P 9, “Strumenti di diagnosi” relativa al funzionamento del multimetro). Ripetere lo stesso procedimento per l'indicatore di direzione sinistro, collegando il multimetro sui cavi (Arancio e Grigio).
Luci anabbagliante e abbagliante (DIMMER)
La verifica va fatta con la stessa procedura, posizionando i tastatori dello strumento sui cavi: (Rosso/Blu e Azzurro/Giallo).
Deviatore di comando (MODE)
Collegare il multimetro sui fili (Marrone e Blu/Giallo) che escono dal deviatore selezione funzioni cruscotto e verificare che azionando il pulsante nella posizione (s) sia presente continuità elettrica (Sez. P 9, “Strumenti di diagnosi” relativa al funzionamento del multimetro). Ripetere lo stesso procedimento azionando il pulsante nella posizione (t) nella restante posizione, collegando il multimetro sui cavi (Blu/Giallo e Arancio).
Lampeggio (PASSING)
Verificare la continuità tra i cavi (Rosso/Blu e Marrone).
Rimontare il commutatore sinistro serrando le viti (1) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Controllo commutatore manopola destra
Per rimuovere il commutatore destro svitare le viti (1) e scollegarlo dall'impianto elettrico aprendo la relativa connessione.
I colori citati nelle seguenti descrizioni si riferiscono ai fili elettrici che escono dal commutatore e non ai colori dei fili dell'impianto elettrico principale.
Pulsante engine stop
Con il multimetro verificare le condizioni di continuità elettrica tra i cavi (Rosso/Bianco e Rosso/Nero) (Sez. P 9, “Strumenti di diagnosi” relativa al funzionamento del multimetro). Con il pulsante in posizione run deve esserci continuità elettrica tra i due fili. Con pulsante posizione off non deve esserci continuità elettrica tra i due fili.
Se queste condizioni non sono verificate l'interruttore engine stop non funziona correttamente e deve essere sostituito.
Pulsante starter
Utilizzando lo stesso procedimento dell'engine stop, verificare la continuità elettrica tra i cavi (Blu/Bianco e Nero), premendo il pulsante starter (Sez. P 9, “Strumenti di diagnosi” relativa al funzionamento del multimetro). Se le condizioni di continuità elettrica non sono verificate il pulsante starter non funziona e va sostituito.
Rimontare il commutatore destro serrando le viti (1) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Controllo per interruttori STOP anteriore e posteriore, interruttore spia folle, interruttore pressione olio, interruttore frizione
Interruttori STOP
Per verificare il funzionamento degli interruttori STOP anteriore (1) e posteriore (2), controllare con un multimetro che con il freno anteriore o posteriore premuto, ci sia continuità elettrica (Pos. A) tra i terminali del corrispondente interruttore (Sez. P 9, “Strumenti di diagnosi” relativa al funzionamento del multimetro). Quando il freno è rilasciato tra i terminali del corrispondente interruttore non deve esserci continuità elettrica (Pos. B). Nel caso in cui questi test non diano esito positivo, sostituire l'elemento controllato.
Spia folle
Per verificare il funzionamento dell'interruttore spia folle (3), seguire i punti indicati.
Non si accende la spia del folle sul quadro strumenti.
Togliere il terminale elettrico inserito sull'interruttore del folle. Accendere il quadro (chiave accensione in posizione ON) e verificare che la spia si illumini quando il terminale viene collegato a massa. Se la spia si accende, cambiare l'interruttore del folle. Se la spia non si illumina, spegnere il quadro (chiave accensione in posizione OFF) e verificare con il multimetro la continuità elettrica dell'impianto tra l'interruttore del folle e la centralina controllo motore.
Rimane sempre accesa la spia del folle sul quadro strumenti.
Accendere il quadro (chiave accensione in posizione ON) e togliere il terminale elettrico inserito sull'interruttore del folle. Se la spia si spegne cambiare l'interruttore del folle. Se la spia del folle rimane illuminata, spegnere il quadro (chiave accensione in posizione OFF) e verificare con il multimetro che il tratto di impianto tra interruttore del folle e la centralina controllo motore, non sia a massa.
Sensore pressione olio
Per verificare il funzionamento del sensore della pressione olio motore (4), seguire i punti indicati.
Con lo strumento DDS verificare la conformità della pressione nel circuito di lubrificazione del motore con i valori dichiarati (Sez. D 5, Controllo pressione olio motore).
Se la pressione olio motore non è conforme ai valori dichiarati, controllare le parti costituenti il circuito di lubrificazione ed effettuare la riparazione necessaria.
Se la pressione olio motore è conforme ai valori dichiarati e non si accende la spia di segnalazione “bassa pressione olio motore” sul cruscotto, accendere il quadro (chiave accensione in posizione ON) e mantenere il motore spento, staccare il terminale elettrico dal sensore di pressione e collegarlo a massa. Se la spia si accende, allora il sensore non funziona (va sostituito). Se la spia non si accende, controllare con il multimetro la continuità elettrica nel tratto di impianto che collega il sensore spia sul cruscotto (questo controllo va effettuato con chiave accensione in posizione OFF e cioè quadro spento).
Se la pressione olio motore è conforme ai valori dichiarati e la spia di segnalazione “bassa pressione olio motore” sul cruscotto è sempre illuminata, accendere il quadro (chiave in posizione ON) ed avviare il motore, scollegare il terminale normalmente inserito sul sensore di pressione. Se la spia si spegne allora il sensore non funziona. Se la spia non si spegne controllare con il multimetro che il tratto di impianto elettrico che collega il sensore spia sul cruscotto, non sia a massa (questo controllo va effettuato con chiave accensione in posizione OFF e cioè quadro spento).
Interruttore frizione
Per l'interruttore frizione (5) agire analogamente a quanto effettuato per gli interruttori STOP (vedi inizio paragrafo).
Sostituzione lampadine
Sostituzione lampadine per indicatori di direzione
Svitare la vite (1) e separare la coppetta (2) dal supporto (3) indicatore.
La lampadina ha un innesto a baionetta, per estrarla occorre premere e ruotarla in senso antiorario.
Per rimuovere il supporto (3), fare riferimento per gli indicatori di direzione anteriori alla Sez. P 4, Sostituzione fanale anteriore, mentre per gli indicatori di direzione posteriori alla Sez. H 7, Smontaggio gruppo fanale posteriore - tegolino - portatarga.
Sostituire la lampadina e reinserirla premendo e ruotando in senso orario fino allo scatto nella sede.
Rimontare la coppetta inserendo il dentino (A) nell'apposita fessura del supporto indicatore.
Serrare la vite (1).