3 - | Commande de frein avant

1 | Maître-cylindre du frein avant

2 | Levier avec vis sans tête

3 | Tampon en caoutchouc

4 | Écrou

5 | Microrupteur

6 | Axe de levier

7 | Durite entre maître-cylindre et étrier de frein

8 | Bouchon

9 | Regard

10 | Pontet de rechange

11 | Vis spéciale

12 | Joint

13 | Vis

14 | Rondelle

15 | Passe-fil

16 | Caoutchouc

Catalogue des pièces détachées

Frein avant

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du maître-cylindre du frein avant
Attention
Compte tenu de l'importance du maître-cylindre de frein en termes de sécurité, son fabricant déconseille fortement d'intervenir à l'intérieur de ce groupe. La sécurité du pilote et du passager peut être compromise par un mauvais entretien.
Le remplacement de pièces doit être limité au levier de commande, au réservoir et à ses éléments de fixation ainsi qu’aux éléments de fixation de la pompe.

Opérations | Section de référence
Vidange du système de freinage | D 4, Vidange du circuit de freinage
Débrancher la durite de commande du frein du maître-cylindre | G 3, Dépose du système de freinage avant
Démonter les rétroviseurs | E 1, Dépose des rétroviseurs

Dévisser les vis (10) de fixation et déposer du guidon le groupe maître-cylindre du frein avant (1).
Pour le démontage des composants extérieurs du maître-cylindre (1), se reporter à l’éclaté en début de chapitre.
Repose du maître-cylindre du frein avant
Attention
Une installation incorrecte de la durite peut être à l’origine de dysfonctionnements dans le système de freinage et peut entraver les pièces en mouvement de la moto. Respecter l’orientation représentée sur la figure.
Placer la ligne (A) de joint entre le pontet et le corps du maître-cylindre (1) en face du repère (B) sur le guidon.
Serrer les deux vis du pontet (10) de fixation du maître-cylindre du frein avant sur le guidon. Serrer les vis du pontet (10) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) en commençant par celle du haut (indiquée avec une flèche) et en procédant dans l’ordre 1-2-1. En cas d’intervention sur la tubulure de commande de frein avant, suivre les indication de la Sect. G 3, Repose du système de freinage avant.

Opérations | Section de référence
Rebrancher la durite de commande du frein du maître-cylindre | G 3, Repose du système de freinage avant
Remplissage du système de freinage | D 4, Remplissage du circuit de freinage
Remonter les rétroviseurs | E 1, Repose des rétroviseurs