2 - | Ravitaillements et lubrifiants

Ravitaillements | Type | dm³ (litres)
Réservoir d’essence, avec réserve de 3,5 dm3 (litres) | Essence sans plomb avec indice d’octanes d’origine d’au moins 95 – 98 RON | 15
Carter moteur et filtre | SHELL Advance Ultra 4 | 3,1
Circuit de freins AV/AR et embrayage | SHELL Advance Brake Dot 4 |
Protection pour contacts électriques | SHELL Advance Contact Cleaner |
Fourche avant | SHELL Advance Fork 7,5 ou DONAX TA | 538±2,5 cm3 (par tube)

Important
L’emploi d’additifs dans le carburant ou dans les lubrifiants est à proscrire.
Huile moteur
Une bonne huile moteur possède certaines qualités particulières. Utiliser exclusivement de l’huile moteur détergente de qualité supérieure, au moins certifiée « pour entretien SE, SF ou SG ».
Viscosité
SAE 15W-50
Les autres viscosités indiquées dans le tableau peuvent être utilisées si la température moyenne de la zone d’utilisation de la moto est comprise dans la plage spécifiée.