4 - | フロントマッドガード

1 | フロントマッドガード

2 | ワッシャー

3 | ブラインドリベット

4 | 固定リテーナー

5 | ネジ

6 | ナイロンワッシャー

交換部品カタログ

FUEL TANK (COVER)

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
フロントマッドガードの取り外し
フロントブレーキホース (A) を固定リテーナー (4) から外します。
固定ネジ (5) を緩めて外し、付属のナイロンワッシャー (6) も外します。
フロントマッドガード (1) を取り外します。
メモ
USA バージョンではフロントマッドガード (1) にリフレクターが取り付けられています。
メモ
固定リテーナー (4) はブラインドリベット (3) でフロントマッドガード (1) に固定されており、間にはワッシャー (2)
が 2 つ挟み込まれています。
フロントマッドガードの取り付け
警告
モーターサイクル使用時には必ずフロントマッドガードを装着してください。ブレーキ使用時にブレーキホースがホイールと接触するのを防ぎます。
ネジ (5) にネジロック剤を塗布します。
フロントマッドガード (1) を所定の位置に合わせ、ワッシャー (6) を挟んで固定ネジ (5) を挿入します。
フロントブレーキホースに取り付けられているラバー (A) をマッドガードの固定リテーナー (4) に合わせます。
ネジ (5) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。