7 - | Suspensión trasera

1 | Amortiguador

2 | Tornillo

3 | Soporte regulación amortiguador

4 | Tuerca

5 | Tornillo

6 | Tuerca

Catálogo de recambios

Suspensión trasera

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Sistema de suspensión trasera
La suspensión trasera utiliza un monoamortiguador oleoneumático (1) de extensión y precarga de muelle ajustables.
El amortiguador está sujeto al basculante en la parte inferior y al bastidor trasero en la parte superior. Este sistema confiere al vehìculo una estabilidad excepcional.
Para regular el amortiguador trasero es preciso consultar la Sección D 4, Regulación del amortiguador trasero.
Desmontaje del amortiguador trasero
Desmontar el asiento (Sección E 3, Desmontaje del asiento).
Para quitar el amortiguador trasero del vehìculo hay que desenroscar el tornillo superior (6) y el inferior (5).
Revisión del amortiguador trasero
Antes de efectuar el desmontaje, es necesario medir la longitud de precarga del muelle (L). Al efectuar el montaje, se tiene que restablecer dicha medida.
Descomposición del amortiguador trasero
Desmontar el soporte de regulación del amortiguador (3) contrarrestando el tornillo (2) y destornillando la tuerca (4).
Aflojar la contraabrazadera (A) y la abrazadera (B) de regulación del muelle, utilizando una llave articulada u otras herramientas adecuadas, y quitar el muelle.
Controlar visualmente el amortiguador para encontrar pérdidas de aceite u otras averìas.
Sustituir el amortiguador si es necesario.
Recomposición del amortiguador trasero
Poner el muelle en el amortiguador con la parte terminal cónica orientada hacia el enganche inferior.
Enroscar la abrazadera (B) de regulación del muelle hasta obtener la longitud (L) medida anteriormente.
Notas
Una vuelta completo de la abrazadera de regulación varìa la longitud del muelle en 1,5 mm.
Apretar la contraabrazadera (A) contra la abrazadera (B).
Poner la grasa prescrita en la rosca y la parte inferior de la cabeza del tornillo (2) y en el plano de unión de la tuerca (4).
Montar el soporte de regulación del amortiguador (3) introduciendo el tornillo (2) y la tuerca (4).
Notas
Poner el tornillo (2) del lado donde está el tornillo de regulación (C).
Apretar la tuerca (4) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor) contrarrestando el tornillo (2).
Montaje de la suspensión trasera
Poner la grasa prescrita en la rosca y en la parte inferior de la cabeza del tornillo amortiguador.
Introducir la parte superior del amortiguador en el orificio del bastidor trasero y atornillar la tuerca (6).
Orientar el amortiguador trasero con el tornillo de precarga (C) como muestra la figura.
Colocar el extremo inferior del amortiguador en el basculante.
Engrasar la rosca, la parte inferior de la cabeza y el diámetro de deslizamiento del tornillo de fijación inferior (5) e introducirlo en el basculante por el lado izquierdo.
Bloquear el tornillo (5) y la tuerca con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar el asiento (Sección E 3, Montaje del asiento).